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[bookmark: _Toc1]I. Общие сведения

	Эксплуатация оборудования компрессорных установок нефтегазовой отрасли
	
	

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код



Краткое описание вида профессиональной деятельности

	Обеспечение надежного и эффективного функционирования оборудования компрессорных установок (компрессорное оборудование, технологическое оборудование, технологические трубопроводы, запорная и регулирующая арматура) при выполнении технологических процессов перекачки газов в нефтегазовой отрасли





Группа занятий

	8189
	Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к области профессиональной деятельности

	19
	Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа

	(код ОПД[endnoteRef:2]) [2:  Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).] 

	(наименование области профессиональной деятельности)



Отнесение к видам экономической деятельности:

	06.10.1
	Добыча нефти

	06.10.3
	Добыча нефтяного (попутного) газа

	06.20
	Добыча природного газа и газового конденсата

	19.20
	Производство нефтепродуктов

	20.11
	Производство промышленных газов

	35.22
	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

	49.50.1
	Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов

	49.50.2
	Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки

	52.10.21
	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки

	52.10.22
	Хранение и складирование газа и продуктов его переработки

	71.12.3
	Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

	(код ОКВЭД[endnoteRef:3]) [3:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)
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[bookmark: _Toc2]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	возможные наименования должностей, профессий рабочих
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов на объектах нефтегазовой отрасли
	3
	Машинист компрессорных установок 2-го разряда
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 
	A/01.3
	3

	
	
	
	
	ТОиР (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов
	A/02.3
	3

	
	
	
	
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов
	A/03.3
	3

	B
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок малой производительности на объектах нефтегазовой отрасли
	3
	Машинист компрессорных установок 3-го разряда
Машинист передвижного компрессора 3-го разряда
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок малой производительности
	B/01.3
	3

	
	
	
	
	ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности
	B/02.3
	3

	
	
	
	
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок малой производительности
	B/03.3
	3

	C
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок средней производительности на объектах нефтегазовой отрасли
	4
	Машинист компрессорных установок 4-го разряда
Машинист передвижного компрессора 4-го разряда
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок средней производительности
	C/01.4
	4

	
	
	
	
	ТОиР оборудования компрессорных установок средней производительности
	C/02.4
	4

	
	
	
	
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок средней производительности 
	C/03.4

	4

	D
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок высокой производительности на объектах нефтегазовой отрасли
	4
	Машинист компрессорных установок 5-го разряда
Машинист передвижного компрессора 5-го разряда
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок высокой производительности
	D/01.4
	4

	
	
	
	
	ТОиР оборудования компрессорных установок высокой производительности 
	D/02.4
	4

	
	
	
	
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок высокой производительности
	D/03.4
	4

	E
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок особо высокой производительности на объектах нефтегазовой отрасли
	4
	Машинист компрессорных установок 6-го разряда
Машинист передвижного компрессора 6-го разряда
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 
	E/01.4
	4

	
	
	
	
	ТОиР оборудования компрессорных установок особо высокой производительности
	E/02.4
	4

	
	
	
	
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 
	E/03.4
	4
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[bookmark: _Toc4]3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов на объектах нефтегазовой отрасли
	Код
	A
	Уровень квалификации
	3



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Машинист компрессорных установок 2-го разряда



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих

	Опыт практической работы
	-

	
	

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров[endnoteRef:4] [4:  Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний 
к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.] 

Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования[endnoteRef:5] [5:  Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, 
его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный № 68626), действует 
до 1 сентября 2028 г.] 

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим[endnoteRef:6] [6:  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2022 г. № 2540 «О внесении изменений в Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2024 № 792 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», действует до 1 сентября 2026 г.] 

Прохождение обучения и проверки знания требований промышленной безопасности[endnoteRef:7],[endnoteRef:8] [7:  Федеральный закон Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».]  [8:  Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998), действует до 1 января 2027 г.] 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности[endnoteRef:9] [9:  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041), действует до 31 декабря 2026 г. включительно.] 

Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой [endnoteRef:10] [10:  Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует до 1 сентября 2031 г. ] 

Лица не моложе 18 лет[endnoteRef:11], [endnoteRef:12] [11:  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.]  [12:  Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (зарегистрирован в Минюсте России 28 декабря 2020 г., регистрационный № 61847), в редакции Приказа Ростехнадзора от 03.03.2026 № 62.] 

Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости)[endnoteRef:13] [13:  Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе 
на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2025 N 287н.] 


	Другие характеристики
	Для машинистов компрессорных установок 2-го разряда - эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров по перекачке негорючих газов давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей до 5 м3/мин каждая при работе по перекачке негорючих газов, с приводом от различных двигателей



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8189
	Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы

	ЕТКС[endnoteRef:14] [14: 14 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».] 

	§ 189
	Машинист компрессорных установок (2-й разряд)

	ОКПДТР[endnoteRef:15] [15: 15 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025 (принят и введен в действие Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 16 мая 2025 г. № 423-ст).] 

	-
	-



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов
	Код
	A/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Визуальный осмотр наружной поверхности оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов на предмет отсутствия пропусков газа, нефтепродуктов, технологических жидкостей

	
	Визуальный осмотр компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов (компрессоров, редукторов, приводов, подшипников, насосов, систем охлаждения, фильтров, электроподогревателей, трубопроводов, их опор и подвесок, ТПА и предохранительной арматуры, фундаментов, оборудования, работающего под избыточным давлением, ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных устройств, кожухов) на предмет исправности теплоизоляционного покрытия и отсутствия механических повреждений

	
	Контроль загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Проверка исправности, комплектности и целостности КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения

	
	Визуальный осмотр оборудования систем отопления, вентиляции (вентиляторы, распределительные воздуховоды, обратные клапаны, калориферы, дефлекторы) и пожаротушения на предмет отсутствия механических повреждений и дефектов

	
	Запуск (проверка работоспособности) и остановка резервной вентиляции компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Проверка работы систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Проверка уровня вибрации оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов с фиксацией параметров в режимном листе

	
	Проверка наличия и правильности нанесения информационных указателей назначения и направления движения продуктов на технологических трубопроводах, индексов компрессорных установок, направления вращения ротора на силовых приводах компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов в соответствии со схемой технологического процесса

	
	Проверка затяжки на неработающем оборудовании и укомплектованности крепежными элементами крышек, люков, фланцевых соединений технологических трубопроводов, ТПА на оборудовании компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Проверка герметичности технологических соединений (резьбовых, сварных, фланцевых, муфтовых, разъемов корпусных деталей) оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Проверка наличия и комплектности аварийного запаса СИЗ и инструмента в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Проверка наличия, уровня и качества масла, смазки, охлаждающей жидкости в узлах и механизмах оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Отбор проб масла, технологических жидкостей и газа под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Информирование непосредственного руководителя (работника более высокого уровня квалификации) о техническом состоянии и работе оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Ведение оперативной, технической документации по техническому состоянию оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	Необходимые умения
	Выявлять пропуски газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Определять целостность теплоизоляционного покрытия, выявлять механические повреждения и дефекты компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Определять неисправность, проверять комплектность и целостность КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения

	
	Выявлять механические повреждения и дефекты оборудования систем отопления, вентиляции и пожаротушения компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Производить запуск и остановку, проверять исправность резервной вентиляции компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Определять неисправности систем охлаждения, смазки и наддува, в том числе с помощью КИПиА компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Применять стационарные и переносные приборы виброконтроля для контроля вибрационных параметров динамического оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Определять необходимость замены и заменять изношенные и испорченные информационные указатели, таблички, наносить информацию на поверхность оборудования с помощью трафаретов в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Применять технологические схемы в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Производить затяжку различных соединений ручным слесарным и пневмоинструментом

	
	Пользоваться устройствами для проверки герметичности технологических соединений оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Визуально определять исправность СИЗ и инструмента для осуществления проверки технического состояния оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Визуально и с помощью приборов определять уровень и качество масла, смазывающей и охлаждающей жидкостей оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Производить проверку пробоотборников для осуществления отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Подготавливать рабочую зону компрессорных установок для отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Производить отбор проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли 

	
	Вносить записи в оперативную, техническую документацию по техническому состоянию оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	Необходимые знания
	Устройство, назначение и инструкции по эксплуатации оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Способы обнаружения пропусков газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей на компрессорных установках малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Виды неисправностей компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Нормы состояния теплоизоляционных покрытий оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Правила эксплуатации и технические характеристики газоанализаторных приборов, значения ПДК вредных веществ в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Назначение, принцип работы и места установки КИПиА, системы ПАЗ, элементов защитного заземления и местного освещения на установке

	
	Конструкции систем отопления, вентиляции и пожаротушения, принцип их работы и правила эксплуатации

	
	Схема пуска и остановки вентиляции, возможные неисправности в работе

	
	Назначение, устройство, параметры работы, виды неисправностей систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок

	
	Способы и периодичность виброконтроля, предельно допустимые значения вибрации при работе оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Применяемые на компрессорной установке информационные указатели, их назначение

	
	Условные обозначения оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, средств измерений (КИПиА) на технологических схемах 

	
	Виды соединений и крепежных элементов, правила контроля затяжки различных соединений оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Виды ручного слесарного и пневмоинструмента и правила его использования 

	
	Признаки и причины негерметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Типы, устройство и правила применения приборов контроля герметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Комплектность аварийных средств защиты и инструмента, места их расположения на компрессорной установке малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Инструкции по устройству и применению СИЗ на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Сорта, марки и характеристики масел, смазочных и охлаждающих жидкостей, применяемых в узлах и механизмах оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов, правила их безопасного использования

	
	Виды и назначение пробоотборников, правила их использования

	
	Правила отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Физико-химические свойства веществ, отбираемых для пробы

	
	Правила обращения с кислотами, щелочами, растворами, применяемыми в работе компрессорной установки, их свойства и воздействие на организм человека

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Назначение, порядок оформления оперативной и технической документации в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Порядок локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках объектов нефтегазовой отрасли

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 
	Код
	A/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Подготовка и проверка комплектности рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов к проведению работ по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Установка ограждения рабочей зоны ремонтных участков, предупредительных знаков при проведении работ по выводу оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов в ремонт 

	
	Остановка и отключение оборудования для проведения работ по ТОиР под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Очистка наружных поверхностей оборудования компрессорных установок, удаление пыли, грязи, посторонних предметов, подтеков от пропусков масла и технологических жидкостей

	
	Восстановление защитного и антикоррозионного покрытия оборудования компрессорных установок

	
	Предупреждение и устранение мелких неисправностей в работе оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Промывка и продувка системы смазки, системы охлаждения компрессоров, влагомаслоотделителей под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Смазывание трущихся частей механизмов оборудования компрессорных установок

	
	Затяжка резьбовых соединений оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов, ТПА, фланцевых соединений технологических трубопроводов под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Набивка сальниковых уплотнений на ТПА компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Заправка и откачка масла в расходные и аварийные баки

	
	Проверка оборудования после проведенного ТОиР на целостность и комплектность

	
	Подготовка оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов к проведению работ повышенной опасности под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Информирование непосредственного руководителя (работника более высокого уровня квалификации) о результатах проведения ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Ведение оперативной, технической документации по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	Необходимые умения
	Выявлять механические повреждения и дефекты, определять комплектность рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов для проведения работ по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Применять ручной слесарный и пневмоинструмент для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Выполнять сборку и разборку узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов с применением слесарного инструмента и приспособлений

	
	Выполнять простую слесарную обработку деталей оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Применять технологические схемы, эскизы, чертежи в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Выполнять работы по подготовке рабочей зоны к проведению ремонта оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Использовать очищающие средства для очистки наружной поверхности оборудования компрессорных установок

	
	Наносить защитное и антикоррозионное покрытие на поверхности оборудования компрессорных установок

	
	Выявлять и устранять мелкие неполадки и неисправности на узлах и механизмах компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Выполнять слив, очистку, заполнение маслосистем, систем охлаждения, систем подачи технологических жидкостей и реагентов оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Применять технические устройства для заправки смазки в подшипниковые узлы оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Производить затяжку различных соединений ручным слесарным и пневмоинструментом

	
	Применять слесарный инструмент для извлечения, разметки, нарезки и монтажа набивки сальниковых уплотнений на ТПА компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Выполнять несложные работы по подготовке обслуживаемого оборудования к проведению работ повышенной опасности

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли 

	
	Вносить записи в оперативную, техническую документацию по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	Необходимые знания

	Назначение, виды и способы использования инструментов, устройств, приспособлений для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Последовательность и содержание операций при выполнении сборки и разборки узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	НТД по монтажу соединений технологических трубопроводов, ТПА компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Устройство, виды и назначение предохранительных устройств компрессоров

	
	Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию отдельных узлов и механизмов компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Виды контрольно-измерительного и проверочного инструмента, применяемого при работе с компрессорными установками малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Виды брака деталей оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов при слесарных работах

	
	Схемы и типы соединений оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Назначение, виды, порядок установки сигнальных знаков безопасности и защитных ограждений рабочей зоны проведения работ по ремонту оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Наименование, маркировка, порядок применения и утилизации очищающих средств, растворов и материалов, применяемых при обслуживании оборудования компрессорных установок

	
	Наименование и характеристики защитных и антикоррозионных покрытий оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	НТД по защитному и антикоррозионному покрытию компрессорных установок

	
	Причины и признаки возникновения, способы предупреждения и устранения возможных неисправностей оборудования компрессорной установки малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Показатели качества для охлаждающей воды системы охлаждения компрессоров

	
	Нормы чистоты маслосистем компрессорной установки малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Наименование и характеристики смазочных материалов, применяемых для смазывания трущихся частей механизмов компрессорной установки малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Правила использования технических устройств для заправки смазки в подшипниковые узлы компрессорных установок

	
	Типы резьбовых соединений и крепежных элементов, моменты затяжки, способы и правила затяжки резьбовых соединений оборудования, технологических трубопроводов и ТПА компрессорной установки малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Устройство ТПА компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Типы и размеры сальниковых набивок, правила их монтажа

	
	Правила хранения и утилизации промышленных масел

	
	Схема маслосистемы компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 

	
	Виды работ повышенной опасности, основные правила безопасности при подготовке и проведении работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Правила внутренней коммуникации и порядок докладов непосредственному руководителю

	
	Номенклатура оперативной и технической документации по ТОиР оборудования на рабочем месте машиниста компрессорных установок

	
	Порядок ведения и оформления документации по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов 
	Код
	A/03.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Прием и сдача смены с ознакомлением с текущим состоянием, режимами работы оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов, записями в оперативной документации

	
	Подготовка к пуску оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов под руководством работника более высокого уровня квалификации 

	
	Пуск и остановка оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Выполнение операций по поддержанию и регулированию параметров режима работы оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Выявление и устранение отклонений от заданного режима работы оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Выполнение действий при возникновении аварийных ситуаций в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов 

	
	Ведение оперативной документации по режиму работы оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	Необходимые умения
	Принимать и передавать сменную оперативную информацию сменному персоналу (сменщику) и непосредственному руководителю при приёме-сдаче смены 

	
	Проверять исправность технического состояния компрессоров, приводов и вспомогательного оборудования

	
	Производить плановый, аварийный (внеплановый) пуск, остановку и оперативные переключения компрессорной установки малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Осуществлять контроль работы оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов по показаниям КИПиА

	
	Использовать приборы контроля и управления технологическим процессом, корректировать технологические параметры

	
	Применять индивидуальные и аварийные средства защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить записи в оперативную документацию в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Основы механики

	
	Основы гидравлики и газовой динамики

	
	Основы термодинамики и электротехники

	
	Устройство, назначение и допустимые значения параметров режимов работы оборудования, работающего под избыточным давлением

	
	НТД по эксплуатации оборудования компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Порядок приема и сдачи смены

	
	Технологические регламенты, эксплуатационные инструкции оборудования и схема компрессорной установки малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Производительность компрессоров и коэффициент полезного действия

	
	Состав, параметры и физические свойства компримируемого газа

	
	Порядок пуска и остановки компрессорной установки малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Правила подготовки компрессора к переходу с холостого хода на работу под нагрузкой

	
	График вывода оборудования компрессорной установки на заданный режим работы

	
	Порядок действий при аварийной, кратковременной и длительной остановках компрессоров

	
	Способы прогнозирования и предупреждения нарушения норм технологического режима компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Режим работы насосов, компрессоров, воздуходувок, вентиляторов с вспомогательным оборудованием, КИПиА, трубопроводами, арматурой и их взаимосвязь

	
	Способы поддержания требуемых технологических параметров работы компрессоров: ручное управление, блокировка, автоматическое регулирование

	
	Причины, вызывающие неустойчивую работу компрессора и их последствия

	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Назначение, порядок оформления оперативной документации в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности по перекачке негорючих газов

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc5]3.2. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок малой производительности на объектах нефтегазовой отрасли
	Код
	B
	Уровень квалификации
	3



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Машинист компрессорных установок 3-го разряда
Машинист передвижного компрессора 3-го разряда



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих

	Опыт практической работы
	Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации)

	
	

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим
Прохождение обучения и проверки знания требований промышленной безопасности
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой 
Лица не моложе 18 лет
Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости)
Для машиниста передвижного компрессора: наличие удостоверения, подтверждающего право на управление транспортным средством соответствующей категории (для управления транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка)[endnoteRef:16] [16:  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2021, № 49, ст. 8153).] 


	
Другие характеристики
	Для машинистов компрессорных установок 3-го разряда - эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров по перекачке негорючих газов давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей свыше 5 до 100 м3/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/см2), с подачей до 5 м3/мин каждый при работе по перекачке негорючих газов, с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей до 5 м3/мин каждый

Для машинистов передвижного компрессора 3-го разряда - эксплуатация прицепных или самоходных передвижных компрессорных установок под руководством машиниста передвижного компрессора более высокого уровня квалификации 



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8189
	Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы

	ЕТКС
	§ 190
	Машинист компрессорных установок (3-й разряд)

	
	§ 10[endnoteRef:17] [17:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 6, раздел «Добыча нефти 
и газа».] 

	Машинист передвижного компрессора (3-й разряд)

	ОКПДТР
	102202
	Машинист компрессора передвижного 



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок малой производительности
	Код
	B/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Визуальный осмотр наружной поверхности оборудования компрессорных установок малой производительности на предмет отсутствия пропусков газа, нефтепродуктов, технологических жидкостей

	
	Визуальный осмотр компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок малой производительности (компрессоров, редукторов, приводов, подшипников, насосов, систем охлаждения, фильтров, электроподогревателей, трубопроводов, их опор и подвесок, ТПА и предохранительной арматуры, фундаментов, оборудования, работающего под избыточным давлением, ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных устройств, кожухов) на предмет исправности теплоизоляционного покрытия и отсутствия механических повреждений

	
	Контроль загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности 

	
	Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования систем отопления, вентиляции (вентиляторы, распределительные воздуховоды, обратные защитные клапаны, калориферы, дефлекторы), теплоизоляции, систем продувки и промывки компрессорных установок малой производительности и технологических трубопроводов, исправности КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения, систем пожаротушения

	
	Запуск (проверка работоспособности) и остановка резервной вентиляции компрессорных установок малой производительности

	
	Проверка работы систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Проверка уровня вибрации оборудования компрессорных установок малой производительности с фиксацией параметров в режимном листе

	
	Проверка наличия и правильности нанесения информационных указателей назначения и направления движения продуктов на технологических трубопроводах, индексов компрессорных установок, направления вращения ротора на силовых приводах компрессорных установок малой производительности в соответствии со схемой технологического процесса

	
	Проверка затяжки на неработающем оборудовании и укомплектованности крепежными элементами крышек, люков, фланцевых соединений технологических трубопроводов, ТПА на оборудовании компрессорных установок малой производительности 

	
	Проверка герметичности технологических соединений (резьбовых, сварных, фланцевых, муфтовых, разъемов корпусных деталей) оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Проверка наличия и комплектности аварийного запаса СИЗ и инструмента в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности 

	
	Проверка наличия, уровня и качества масла, смазки, охлаждающей жидкости в узлах и механизмах оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Отбор проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Информирование непосредственного руководителя (работника более высокого уровня квалификации) о техническом состоянии и работе оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Ведение оперативной, технической документации по техническому состоянию оборудования компрессорных установок малой производительности

	Необходимые умения
	Выявлять пропуски газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности 

	
	Определять целостность теплоизоляционного покрытия, выявлять механические повреждения и дефекты компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности

	
	Выявлять механические повреждения и дефекты оборудования систем отопления, вентиляции, пожаротушения, продувки и промывки, теплоизоляция компрессорных установок малой производительности

	
	Определять неисправность, проверять комплектность и целостность КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения

	
	Производить запуск и остановку, проверять исправность резервной вентиляции компрессорных установок малой производительности

	
	Определять неисправности систем охлаждения, смазки и наддува, в том числе с помощью КИПиА компрессорных установок малой производительности

	
	Применять стационарные и переносные приборы виброконтроля для контроля вибрационных параметров динамического оборудования компрессорных установок малой производительности 

	
	Определять необходимость замены и заменять изношенные и испорченные информационные указатели, таблички, наносить информацию на поверхность оборудования с помощью трафаретов в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности 

	
	Применять технологические схемы в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности

	
	Производить затяжку различных соединений ручным слесарным и пневмоинструментом

	
	Пользоваться устройствами для проверки герметичности технологических соединений оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Визуально определять исправность СИЗ и инструмента для осуществления проверки технического состояния оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Визуально и с помощью приборов определять уровень и качество масла, смазывающей и охлаждающей жидкостей оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Производить проверку пробоотборников для осуществления отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Подготавливать рабочую зону компрессорных установок для отбора проб масла, технологических жидкостей и газа 

	
	Производить отбор проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить записи в оперативную, техническую документацию по техническому состоянию оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативны акты и распорядительные документы по эксплуатации компрессорных установок

	
	Устройство, назначение и инструкции по эксплуатации оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Способы обнаружения пропусков газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей на компрессорных установках малой производительности

	
	Виды неисправностей компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Нормы состояния теплоизоляционных покрытий оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Правила эксплуатации и технические характеристики газоанализаторных приборов, значения ПДК вредных веществ в рабочей зоне компрессорных установок малой производительности

	
	Конструкции систем отопления, вентиляции, пожаротушения, продувки и промывки, принцип их работы и правила эксплуатации

	
	Назначение, принцип работы и места установки КИПиА, системы ПАЗ, элементов защитного заземления и местного освещения на установке

	
	Схема пуска и остановки вентиляции, возможные неисправности в работе

	
	Назначение, устройство, параметры работы, виды неисправностей систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок

	
	Способы и периодичность виброконтроля, предельно допустимые значения вибрации при работе оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Применяемые на компрессорной установке информационные указатели, их назначение

	
	 Условные обозначения оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, средств измерений (КИПиА) на технологических схемах 

	
	Виды соединений и крепежных элементов, правила контроля затяжки различных соединений оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Виды ручного слесарного и пневмоинструмента и правила его использования

	
	Типы, устройство и правила применения приборов контроля герметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок малой производительности

	
	Признаки и причины негерметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок малой производительности, способы обнаружения и устранения утечек и пропусков

	
	Комплектность аварийного запаса СИЗ и инструмента, места их расположения на компрессорной установке малой производительности

	
	Инструкции по устройству и применению СИЗ на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Сорта, марки и характеристики масел, смазочных и охлаждающих жидкостей, применяемых в узлах и механизмах оборудования компрессорных установок малой производительности, правила их безопасного использования

	
	Виды и назначение пробоотборников, правила их использования

	
	Правила отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Физико-химические свойства веществ, отбираемых для пробы

	
	Правила обращения с кислотами, щелочами, растворами, применяемыми в работе компрессорной установки, их свойства и воздействие на организм человека

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Назначение, порядок оформления оперативной и технической документации в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности

	
	Порядок локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках объектов нефтегазовой отрасли

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности
	Код
	B/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Подготовка и проверка комплектности рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов к проведению работ по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Установка ограждения рабочей зоны ремонтных участков, предупредительных знаков при проведении работ по выводу оборудования компрессорных установок малой производительности в ремонт

	
	Остановка и отключение оборудования для проведения работ по ТОиР 

	
	Очистка наружных поверхностей оборудования компрессорных установок, удаление пыли, грязи, посторонних предметов, подтеков от пропусков масла и технологических жидкостей

	
	Предупреждение и устранение мелких неисправностей в работе оборудования компрессорных установок малой производительности под руководством работника более высокого уровня квалификации 

	
	Устранение утечек масла, реагента, технологических жидкостей через фланцевые соединения технологических трубопроводов, уплотнение ТПА под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Чистка (замена) фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок малой производительности под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Промывка и продувка системы смазки, системы охлаждения компрессоров, влагомаслоотделителей под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Ревизия и замена отдельных элементов оборудования компрессорных установок при плановом ремонте (прокладок, клапанов, уплотнительных колец системы смазки и - охлаждения) под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Замена (демонтаж, выбраковка, монтаж) манометров, установленных на компрессорных установках малой производительности, под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Ремонт муфтовых соединений, ременных передач компрессора

	
	Ремонт ТПА низкого давления, разборка трубопроводов компрессорных установок малой производительности

	
	Ремонт сальникового узла компрессора

	
	Набивка сальниковых уплотнений на ТПА компрессорных установок малой производительности под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Затяжка резьбовых соединений оборудования компрессорных установок малой производительности, ТПА, фланцевых соединений технологических трубопроводов под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Долив, откачка (замена) масла, технологических жидкостей в компрессорных установках малой производительности под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Испытания на герметичность компрессорного оборудования и аппаратуры под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Регулирование подачи пара, воды, масла, реагента при работе компрессорных установок малой производительности под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Определение и устранение дефектов в работе дизельного двигателя передвижной компрессорной установки малой производительности, включая системы аварийной защиты, под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Проверка наличия топлива в баке передвижной компрессорной установки малой производительности

	
	Заправка топливом передвижной компрессорной установки малой производительности

	
	Проверка наличия и исправности искрогасителя передвижной компрессорной установки малой производительности

	
	Проверка оборудования после проведенного ТОиР на целостность и комплектность

	
	Подготовка оборудования компрессорных установок малой производительности к проведению работ повышенной опасности под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Информирование непосредственного руководителя (работника более высокого уровня квалификации) о результатах проведения ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности 

	
	Ведение оперативной, технической документации по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности

	Необходимые умения
	Выявлять механические повреждения и дефекты, определять комплектность рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов для проведения работ по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Применять ручной слесарный и пневмоинструмент для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Выполнять слесарную обработку деталей оборудования компрессорной установки малой производительности (рубка, правка, гибка металла, опиливание, сверление, зенкование, обработка резьбовых поверхностей, притирка)

	
	Применять технологические схемы, эскизы, чертежи в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности

	
	Выполнять работы по подготовке рабочей зоны к проведению ремонта оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Использовать очищающие средства для очистки наружной поверхности оборудования компрессорных установок

	
	Выполнять сборку и разборку узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок малой производительности с применением слесарного инструмента и приспособлений

	
	Выявлять и устранять мелкие неполадки и неисправности на узлах и механизмах компрессорных установок малой производительности

	
	Выявлять и устранять пропуски газа, рабочего агента, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей компрессорных установок малой производительности

	
	Выявлять фильтрующие элементы требующие замены, производить их замену и очистку

	
	Выполнять слив, очистку, заполнение маслосистем, систем охлаждения, систем подачи технологических жидкостей и реагентов оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Производить выбраковку, подбор, демонтаж и монтаж манометров требуемого типа и размера на штатные места

	
	Определять степень износа (загрязнения) и осуществлять выбраковку, чистку и замену отдельных элементов компрессорного оборудования

	
	Выявлять детали компрессорной установки малой производительности, подвергшиеся износу или повреждению

	
	Выполнять замену разорванных клиновых ремней, склеивание плоских ремней и соединение плоских ремней при помощи металлических шарниров

	
	Выявлять и устранять неисправности фланцевых и муфтовых соединений оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Выявлять дефекты сальникового узла компрессора

	
	Применять слесарный инструмент для извлечения, разметки, нарезки и монтажа набивки сальниковых уплотнений на ТПА компрессорных установок малой производительности

	
	Производить затяжку различных соединений ручным слесарным и пневмоинструментом

	
	Подключать аппаратуру к оборудованию, проходящему испытание на герметичность

	
	Контролировать плавность набора давления по показаниям КИПиА

	
	Контролировать предельно допустимое значение давления при проведении испытаний на герметичность оборудования

	
	Определять герметичность компрессорного оборудования

	
	Выполнять технологические операции по регулированию подачи пара, воды, масла, реагента при работе компрессорной установки малой производительности

	
	Заблаговременно выявлять тип и вид неисправности дизельного двигателя

	
	Устранять в полевых условиях мелкие неисправности в работе передвижной компрессорной установки малой производительности

	
	Определять уровень топлива в баке передвижной компрессорной установки малой производительности, используя стационарный или переносной уровнемер

	
	Производить запуск и остановку передвижного компрессора, осуществлять заправку передвижной компрессорной установки малой производительности топливом согласно технической документации

	
	Производить визуальный осмотр и выбраковку искрогасителя в случае обнаружения дефектов

	
	Выполнять работы по подготовке обслуживаемого оборудования к проведению работ повышенной опасности

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить записи в оперативную, техническую документацию по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности 

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Назначение, виды и способы использования инструментов, устройств, приспособлений для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию отдельных узлов и механизмов компрессорных установок малой производительности 

	
	Способы контроля качества выполненных операций по ремонту оборудования и агрегатов компрессорной установки малой производительности

	
	Виды брака деталей оборудования компрессорных установок малой производительности при слесарных работах

	
	Схемы и типы соединений оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Порядок определения последовательности ремонта оборудования компрессорной установки малой производительности, подбора инструментов и приспособлений для ремонта

	
	Назначение, виды, порядок установки сигнальных знаков безопасности и защитных ограждений рабочей зоны проведения работ по ремонту оборудования компрессорных установок малой производительности 

	
	Наименование, маркировка, порядок применения и утилизации очищающих средств, растворов и материалов, применяемых при обслуживании оборудования компрессорных установок

	
	Причины и признаки возникновения, способы предупреждения и устранения возможных неисправностей оборудования компрессорной установки малой производительности

	
	Порядок действий при обнаружении утечек жидкостей и пропусков газов на оборудовании компрессорной установки малой производительности

	
	Типы и марки фильтрующих элементов, сроки их замены и способы очистки

	
	Показатели качества для охлаждающей воды системы охлаждения компрессоров

	
	Нормы чистоты маслосистем компрессорной установки малой производительности

	
	Виды износа и способы восстановления изношенных деталей

	
	Назначение и принцип работы КИПиА, установленных на оборудовании компрессорной установки малой производительности

	
	Назначение и принцип работы манометров

	
	Виды неисправностей муфтовых соединений, ременных передач, способы их устранения

	
	Типы и размеры ремней, технология соединения плоских ремней

	
	Устройство ТПА компрессорных установок малой производительности, порядок выполнения ремонтных работ ТПА низкого давления

	
	Виды дефектов и порядок выполнения ремонтных работ сальникового узла компрессора

	
	Типы и размеры сальниковых набивок, правила их монтажа

	
	Типы резьбовых соединений и крепежных элементов, моменты затяжки, способы и правила затяжки резьбовых соединений оборудования, технологических трубопроводов и ТПА компрессорной установки малой производительности

	
	Сорта, марки и характеристики смазочных масел, правила их безопасного использования

	
	Инструкции по проведению испытаний на герметичность оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Предельно допустимое давление при проведении испытаний на герметичность оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Виды контроля технологического процесса и нормативные значения контролируемых показателей

	
	Порядок регулирования подачи пара, воды, масла, реагента

	
	Устройство, инструкции по эксплуатации и виды неисправностей в работе дизельного двигателя

	
	Нормы расхода топлива передвижной компрессорной установки малой производительности при заданных параметрах работы за определенный промежуток времени

	
	Марка и вид топлива, используемого в передвижной компрессорной установке малой производительности, объем топливного бака

	
	Виды и принцип работы используемых искрогасителей

	
	Виды работ повышенной опасности, основные правила безопасности при подготовке и проведении работ повышенной опасности

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Правила внутренней коммуникации и порядок докладов непосредственному руководителю

	
	Номенклатура оперативной и технической документации по ТОиР оборудования на рабочем месте машиниста компрессорных установок

	
	Порядок ведения и оформления документации по ТОиР оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок малой производительности
	Код
	B/03.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Прием и сдача смены с ознакомлением с текущим состоянием, режимами работы оборудования компрессорных установок малой производительности, записями в оперативной документации

	
	Подготовка к пуску оборудования компрессорных установок малой производительности 

	
	Пуск и остановка компрессорных установок малой производительности под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Поддержание и регулирование параметров режима работы оборудования компрессорных установок малой производительности, выявление и устранение отклонений от заданного режима работы под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Переключение отдельных агрегатов компрессорных установок малой производительности под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Контроль режимов работы приводных двигателей компрессорных установок 

	
	Прокладка коммуникаций, подключение их к передвижной компрессорной установке малой производительности к устью скважины под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Управление транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка малой производительности

	
	Проведение работ по усилению оттока жидкости из скважины путем создания депрессии на забое, наблюдение за притоком жидкости (нефти) под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Регулировка подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Выполнение работ по вскрытию продуктивных пластов с применением газообразных агентов и по ликвидации осложнений в бурении под руководством работника более высокого уровня квалификации

	
	Выполнение действий при возникновении аварийных ситуаций в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов 

	
	Ведение оперативной документации по режиму работы оборудования компрессорных установок малой производительности

	Необходимые умения
	Принимать и передавать сменную оперативную информацию сменному персоналу (сменщику) и непосредственному руководителю при приёме-сдаче смены

	
	Проверять исправность технического состояния компрессоров, приводов и вспомогательного оборудования

	
	Производить плановый, аварийный (внеплановый) пуск, остановку и оперативные переключения компрессорной установки малой производительности

	
	Осуществлять контроль работы оборудования компрессорных установок малой производительности по показаниям КИПиА

	
	Настраивать оптимальный режим работы с помощью автоматизированных средств управления производством и вручную

	
	Выполнять последовательное открытие и закрытие ТПА компрессорного оборудования

	
	Выполнять подключение передвижной компрессорной установки малой производительности к устью скважины

	
	Управлять транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка 

	
	Выполнять работы по усилению оттока жидкости из скважины, наблюдать за притоком жидкости (нефти)

	
	Осуществлять регулировку подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины

	
	Выполнять работы по вскрытию продуктивных пластов и по ликвидации осложнений в бурении

	
	Применять индивидуальные и аварийные средства защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить записи в оперативную документацию в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Основы механики

	
	Основы гидравлики и газовой динамики

	
	Основы термодинамики и электротехники

	
	Устройство, назначение и допустимые значения параметров режимов работы оборудования, работающего под избыточным давлением

	
	Допустимые условия эксплуатации стационарных компрессоров и турбокомпрессоров

	
	Способы контроля режимов работы оборудования компрессорных установок малой производительности

	
	НТД по эксплуатации оборудования компрессорных установок малой производительности 

	
	Порядок приема и сдачи смены

	
	Технологические регламенты, эксплуатационные инструкции оборудования и схема компрессорной установки малой производительности

	
	Производительность компрессоров и коэффициент полезного действия

	
	Состав, параметры и физические свойства компримируемого газа

	
	Порядок пуска и остановки компрессорной установки малой производительности

	
	Правила подготовки компрессора к переходу с холостого хода на работу под нагрузкой

	
	График вывода оборудования компрессорной установки на заданный режим работы

	
	Порядок действий при аварийной, кратковременной и длительной остановках компрессоров

	
	Причины, вызывающие неустойчивую работу компрессора, и их последствия

	
	Способы поддержания требуемых технологических параметров работы компрессоров: ручное управление, блокировка, автоматическое регулирование

	
	Режим работы насосов, компрессоров, воздуходувок, вентиляторов с вспомогательным оборудованием, КИПиА, трубопроводами, арматурой и их взаимосвязь

	
	Способы прогнозирования и предупреждения нарушения норм технологического режима компрессорных установок малой производительности

	
	Порядок переключения агрегатов компрессорных установок малой производительности

	
	Расположение и назначение ТПА

	
	Устройство и режимы работы приводных двигателей компрессорных установок

	
	Устройство передвижной компрессорной установки малой производительности

	
	Устройство устья скважины

	
	Схемы подключения коммуникаций от компрессорной установки малой производительности к скважине

	
	Правила дорожного движения и особенности управления спецтехникой

	
	Принцип создания депрессии в нефтяной скважине

	
	Правила наблюдения за притоком жидкости (нефти)

	
	Параметры подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины

	
	Основные сведения по теплотехнике, электротехнике, буровому и эксплуатационному оборудованию, о технологии бурения, испытании (освоении) и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин

	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Назначение, порядок оформления оперативной документации в области эксплуатации компрессорных установок малой производительности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc6]3.3. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок средней производительности на объектах нефтегазовой отрасли
	Код
	C
	Уровень квалификации
	4



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Машинист компрессорных установок 4-го разряда
Машинист передвижного компрессора 4-го разряда



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих

	Опыт практической работы
	Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации)

	
	

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим
Прохождение обучения и проверки знания требований промышленной безопасности 
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой 
Лица не моложе 18 лет
Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости)
Для машиниста передвижного компрессора: наличие удостоверения, подтверждающего право на управление транспортным средством соответствующей категории (для управления транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка)
Прохождение обучения, проверки знаний и наличие документа, подтверждающего квалификацию (удостоверение) для выполнения работ с применением грузоподъемных механизмов, подъемных сооружений (при необходимости)[endnoteRef:18] [18:  Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).] 


	Другие характеристики
	Для машинистов компрессорных установок 4-го разряда - эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров по перекачке негорючих газов давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей свыше 100 до 500 м3/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/см2), с подачей свыше 5 до 100 м3/мин каждый при работе по перекачке негорючих газов с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей свыше 5 до 100 м3/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/см2), с подачей до 5 м3/мин каждый 

Для машинистов передвижного компрессора 4-го разряда - эксплуатация прицепных передвижных компрессоров с рабочим давлением до 10 МПа (до 100 кгс/см2) включительно



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8189
	Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы

	ЕТКС
	§ 191
	Машинист компрессорных установок (4-й разряд)

	
	§ 10
	Машинист передвижного компрессора (4-й разряд)

	ОКПДТР
	102453
	Машинист технологических компрессоров

	
	102202
	Машинист компрессора передвижного 



3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок средней производительности
	Код
	C/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Визуальный осмотр наружной поверхности компрессорных установок средней производительности на предмет отсутствия пропусков газа, нефтепродуктов, технологических жидкостей

	
	Визуальный осмотр и проверка компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок средней производительности (компрессоров, редукторов, приводов, подшипников, насосов, систем охлаждения, фильтров, электроподогревателей, трубопроводов, их опор и подвесок, ТПА и предохранительной арматуры, фундаментов, оборудования, работающего под избыточным давлением, ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных устройств, кожухов) на предмет исправности теплоизоляционного покрытия и отсутствия механических повреждений

	
	Контроль загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок средней производительности

	
	Запуск и остановка резервного оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования систем отопления, вентиляции (вентиляторы, распределительные воздуховоды, обратные защитные клапаны, дефлекторы), теплоизоляции, систем продувки и промывки компрессорных установок средней производительности и технологических трубопроводов, КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения, систем пожаротушения

	
	Проверка работы систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Проверка (контроль) уровня вибрации оборудования компрессорных установок средней производительности с фиксацией параметров в режимном листе

	
	Проверка наличия и правильности нанесения информационных указателей назначения и направления движения продуктов на технологических трубопроводах, индексов компрессорных установок, направления вращения ротора на силовых приводах компрессорных установок средней производительности в соответствии со схемой технологического процесса

	
	Проверка затяжки на неработающем оборудовании и укомплектованности крепежными элементами крышек, люков, фланцевых соединений технологических трубопроводов, ТПА на оборудовании компрессорных установок средней производительности

	
	Проверка герметичности технологических соединений (резьбовых, сварных, фланцевых, муфтовых, разъемов корпусных деталей) оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Проверка наличия и комплектности аварийного запаса СИЗ и инструмента в рабочей зоне компрессорных установок средней производительности

	
	Проверка наличия, уровня и качества масла, смазки, охлаждающей жидкости в узлах и механизмах оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Отбор проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Информирование непосредственного руководителя (работника более высокого уровня квалификации) о техническом состоянии и работе оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Ведение оперативной, технической документации по техническому состоянию оборудования компрессорных установок средней производительности

	Необходимые умения
	Выявлять пропуски газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей в рабочей зоне компрессорных установок средней производительности

	
	Определять целостность теплоизоляционного покрытия, выявлять механические повреждения и дефекты компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок средней производительности

	
	Запускать и останавливать резервное и вспомогательное оборудование компрессорных установок средней производительности 

	
	Выявлять механические повреждения и дефекты оборудования систем отопления, вентиляции, пожаротушения, продувки и промывки, теплоизоляции компрессорных установок средней производительности

	
	Определять неисправность, проверять комплектность и целостность КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения

	
	Определять неисправности систем охлаждения, смазки и наддува, в том числе с помощью КИПиА компрессорных установок средней производительности

	
	Применять стационарные и переносные приборы виброконтроля для контроля вибрационных параметров динамического оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Определять необходимость замены и заменять изношенные и испорченные информационные указатели, таблички, наносить информацию на поверхность оборудования с помощью трафаретов в рабочей зоне компрессорных установок средней производительности

	
	Применять технологические схемы в области эксплуатации компрессорных установок средней производительности 

	
	Производить затяжку различных соединений ручным слесарным и пневмоинструментом

	
	Пользоваться устройствами для проверки герметичности технологических соединений оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Визуально определять исправность СИЗ и инструмента для осуществления проверки технического состояния оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Визуально и с помощью приборов определять уровень и качество масла, смазывающей и охлаждающей жидкостей оборудования компрессорных установок средней производительности 

	
	Производить проверку пробоотборников для осуществления отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Подготавливать рабочую зону компрессорных установок для отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Производить отбор проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли 

	
	Вносить записи в установленную оперативную и техническую документацию по техническому состоянию оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты и распорядительные документы по эксплуатации компрессорных установок

	
	Устройство, назначение и инструкции по эксплуатации оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Способы обнаружения пропусков газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей на компрессорных установках средней производительности

	
	Виды неисправностей компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Нормы состояния теплоизоляционных покрытий оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Правила эксплуатации и технические характеристики газоанализаторных приборов, значения ПДК вредных веществ в рабочей зоне компрессорных установок средней производительности

	
	Порядок пуска и остановки резервного и вспомогательное оборудования компрессорных установок средней производительности, возможные неисправности в работе

	
	Конструкции систем отопления, вентиляции, пожаротушения, продувки и промывки, принцип их работы и правила эксплуатации

	
	Назначение, принцип работы и места установки КИПиА, системы ПАЗ, элементов защитного заземления и местного освещения на установке

	
	Назначение, устройство, параметры работы, виды неисправностей систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок

	
	Способы и периодичность виброконтроля, предельно допустимые значения вибрации при работе оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Применяемые на компрессорной установке информационные указатели, их назначение

	
	Условные обозначения оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, средств измерений (КИПиА) на технологических схемах

	
	Виды соединений и крепежных элементов, правила контроля затяжки различных соединений оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Виды ручного слесарного и пневмоинструмента и правила его использования 

	
	Типы, устройство и правила применения приборов контроля герметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок средней производительности

	
	Признаки и причины негерметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок средней производительности, способы обнаружения и устранения утечек и пропусков

	
	Комплектность аварийного запаса СИЗ и инструмента, места их расположения на компрессорной установке средней производительности

	
	Инструкции по устройству и применению СИЗ на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Сорта, марки и характеристики масел, смазочных и охлаждающих жидкостей, применяемых в узлах и механизмах оборудования компрессорных установок средней производительности, правила их безопасного использования

	
	Виды и назначение пробоотборников, правила их использования

	
	Правила отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Физико-химические свойства веществ, отбираемых для пробы

	
	Правила обращения с кислотами, щелочами, растворами, применяемыми в работе компрессорной установки, их свойства и воздействие на организм человека

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Назначение, порядок оформления оперативной и технической документации в области эксплуатации компрессорных установок средней производительности 

	
	Порядок локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках объектов нефтегазовой отрасли

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	ТОиР оборудования компрессорных установок средней производительности
	Код
	C/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Подготовка и проверка комплектности рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов к проведению работ по ТОиР оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Установка ограждения рабочей зоны ремонтных участков, предупредительных знаков при проведении работ по выводу оборудования компрессорных установок средней производительности в ремонт

	
	Остановка и отключение оборудования для проведения работ по ТОиР 

	
	Предупреждение и устранение мелких неисправностей в работе оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Установка (снятие) заглушек на технологических трубопроводах отключенных ремонтных участков компрессорных установок средней производительности

	
	Демонтаж (монтаж) оборудования компрессорных установок средней производительности под руководством инженерно-технического персонала

	
	Ремонт муфтовых соединений, ременных передач компрессора

	
	Ремонт ТПА, трубопроводов компрессорных установок средней производительности

	
	Ремонт маслонасосов и лубрикаторов компрессорных установок средней производительности

	
	Замена (демонтаж, выбраковка, монтаж) манометров, установленных на компрессорных установках средней производительности

	
	Ревизия и замена отдельных элементов оборудования компрессорных установок при плановом ремонте (фильтров, прокладок, уплотнительных колец системы смазки и охлаждения)

	
	Устранение утечек масла, реагента, газа, воздуха, технологических жидкостей через фланцевые соединения технологических трубопроводов, уплотнение ТПА

	
	Размерная слесарная обработка деталей механизмов и оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Выполнение пригоночных операций слесарной обработки деталей механизмов и оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Выгрузка, загрузка фильтрующих элементов, адсорбента оборудования компрессорных установок средней производительности 

	
	Чистка (замена) фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок средней производительности 

	
	Набивка сальниковых уплотнений на ТПА компрессорных установок средней производительности

	
	Затяжка резьбовых соединений оборудования компрессорных установок средней производительности, ТПА, фланцевых соединений технологических трубопроводов

	
	Долив, откачка (замена) масла, технологических жидкостей в компрессорных установках средней производительности

	
	Промывка и продувка системы смазки, системы охлаждения компрессоров, влагомаслоотделителей

	
	Пневматическое и гидравлическое испытание оборудования компрессорных установок средней производительности, трубопроводов, ТПА

	
	Регулирование подачи пара, воды, масла, реагента при работе компрессорных установок средней производительности 

	
	Определение и устранение дефектов в работе приводного или дизельного двигателя, компрессора и выполнение текущих ремонтов всех систем передвижной компрессорной установки средней производительности, включая системы аварийной защиты

	
	Проверка наличия топлива в баке передвижной компрессорной установки средней производительности

	
	Заправка топливом передвижной компрессорной установки средней производительности

	
	Проверка наличия и исправности искрогасителя передвижной компрессорной установки средней производительности

	
	Проверка оборудования после проведенного ТОиР на целостность и комплектность

	
	Подготовка оборудования компрессорных установок средней производительности к проведению работ повышенной опасности

	
	Проверка работоспособности компрессорного оборудования после проведения ремонтных работ подрядной организацией

	
	Информирование непосредственного руководителя (работника более высокого уровня квалификации) о результатах проведения ТОиР оборудования компрессорных установок средней производительности 

	
	Ведение оперативной, технической документации по ТОиР оборудования компрессорных установок средней производительности

	Необходимые умения
	Выявлять механические повреждения и дефекты, определять комплектность рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов для проведения работ по ТОиР оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Применять ручной слесарный и пневмоинструмент для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Применять технологические схемы, эскизы, чертежи в области эксплуатации компрессорных установок средней производительности

	
	Выполнять работы по подготовке рабочей зоны к проведению ремонта оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Выявлять и устранять мелкие неполадки и неисправности на узлах и механизмах компрессорных установок средней производительности

	
	Выполнять подбор, монтаж, демонтаж заглушек на фланцевых и резьбовых соединениях оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Выполнять сборку и разборку узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок средней производительности с применением слесарного инструмента и приспособлений

	
	Выполнять центровку насосов с электродвигателями

	
	Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования компрессорных установок средней производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств на объектах нефтегазовой отрасли

	
	Проверять пригодность стропов и грузозахватных приспособлений перед использованием при производстве работ

	
	Выполнять замену разорванных клиновых ремней, склеивание плоских ремней и соединение плоских ремней при помощи металлических шарниров

	
	Выявлять и устранять неисправности фланцевых и муфтовых соединений оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Подбирать необходимый расходный материал, заменять изношенные части лубрикаторов на новые

	
	Производить выбраковку, подбор, демонтаж и монтаж манометров требуемого типа и размера на штатные места

	
	Определять степень износа (загрязнения) и осуществлять выбраковку, чистку и замену отдельных элементов компрессорного оборудования

	
	Выявлять детали компрессорной установки средней производительности, подвергшиеся износу или повреждению

	
	Выявлять и устранять пропуски газа, рабочего агента, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей компрессорных установок средней производительности

	
	Выполнять слесарную обработку деталей оборудования компрессорной установки средней производительности (рубка, правка, гибка металла, опиливание, сверление, зенкование, обработка резьбовых поверхностей, притирка)

	
	Определять межоперационные припуски и допуски при обработке деталей средней сложности механизмов и оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование деталей

	
	Производить демонтаж, монтаж фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок средней производительности, заменять адсорбент

	
	Выполнять операции по чистке фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Применять слесарный инструмент для извлечения, разметки, нарезки и монтажа набивки сальниковых уплотнений на компрессоре, ТПА компрессорных установок средней производительности

	
	Производить подбор, монтаж, демонтаж, требуемую затяжку резьбовых и фланцевых соединений оборудования компрессорных установок средней производительности, технологических трубопроводов, ТПА

	
	Выполнять работы по доливу, откачке (замене) масла, технологических жидкостей в компрессорных установках средней производительности

	
	Выполнять слив, очистку, заполнение маслосистем, систем охлаждения, систем подачи технологических жидкостей и реагентов оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Подключать аппаратуру к оборудованию компрессорных установок средней производительности, проходящему испытание на герметичность

	
	Контролировать плавность набора давления по показаниям КИПиА при проведении испытаний на герметичность оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Контролировать предельно допустимое значение давления при проведении испытаний на герметичность оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Определять герметичность оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Выполнять технологические операции по регулированию подачи пара, воды, масла, реагента при работе компрессорной установки средней производительности

	
	Заблаговременно выявлять тип и вид неисправности дизельного двигателя

	
	Осуществлять выбраковку, подбор и ремонт передвижной компрессорной установки средней производительности, установку на штатные места отдельных элементов компрессора

	
	Устранять в полевых условиях мелкие неисправности в работе передвижной компрессорной установки средней производительности

	
	Определять уровень топлива в баке передвижной компрессорной установки средней производительности, используя стационарный или переносной уровнемер

	
	Производить запуск и остановку передвижного компрессора, осуществлять заправку передвижной компрессорной установки средней производительности топливом согласно технической документации

	
	Производить визуальный осмотр и выбраковку искрогасителя в случае обнаружения дефектов

	
	Выполнять работы по подготовке обслуживаемого оборудования к проведению работ повышенной опасности

	
	Принимать и проверять компрессорное оборудование после ремонта подрядной организацией на правильность сборки узлов

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить в оперативную и техническую документацию данные о проведенном ТОиР с подробным описанием произведенных работ и использованных материалов

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Назначение, виды и способы использования инструментов, устройств, приспособлений для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию отдельных узлов и механизмов компрессорных установок средней производительности 

	
	Схемы и типы соединений оборудования компрессорных установок средней производительности 

	
	Порядок определения последовательности ремонта оборудования компрессорной установки средней производительности, подбора инструментов и приспособлений для ремонта

	
	Назначение, виды, порядок установки сигнальных знаков безопасности и защитных ограждений рабочей зоны проведения работ по ремонту оборудования компрессорных установок средней производительности 

	
	Причины и признаки возникновения, способы предупреждения и устранения возможных неисправностей оборудования компрессорной установки средней производительности

	
	Неисправности простых и средней сложности узлов и механизмов компрессорных установок, трубопроводов и ТПА

	
	Схема дренажной системы компрессорных установок средней производительности

	
	Схема циркуляции компримируемого газа на технологическом объекте

	
	Порядок сброса газа в свечной газопровод на производственном объекте

	
	Способы продувки инертным газом компрессорных установок средней производительности

	
	Типы, размеры, порядок установки и снятия заглушек на технологических трубопроводах

	
	Последовательность и содержание операций при выполнении сборки и разборки узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Условные сигналы при движении транспортных и подъемных средств на объектах нефтегазовой отрасли

	
	Типы, основные параметры стропов и технические требования к ним

	
	Порядок подбора стропов и грузозахватных приспособлений в зависимости от веса и вида груза

	
	Порядок, методы осмотра, признаки неисправности и браковочные показатели строп и грузозахватных приспособлений

	
	Способы строповки грузов и требования при их перемещении подъемными сооружениями

	
	Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального оборудования и механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок и грузом массой до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств

	
	Правила перемещения оборудования компрессорных установок средней производительности и грузов массой до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств

	
	Виды неисправностей муфтовых соединений, ременных передач, способы их устранения

	
	Типы и размеры ремней, технология соединения плоских ремней

	
	Устройство ТПА компрессорных установок средней производительности, порядок выполнения ремонтных работ ТПА

	
	Устройство и возможные неисправности в работе маслонасосов, причины их возникновения и порядок выполнения работ по их ремонту

	
	Назначение и принцип работы КИПиА, установленных на оборудовании компрессорных установок средней производительности 

	
	Назначение и принцип работы манометров

	
	Виды износа и способы восстановления изношенных деталей

	
	Порядок действий при обнаружении утечек жидкостей и газов

	
	Последовательность и перечень выполняемых работ при размерной слесарной обработке деталей механизмов и оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Основы материаловедения и слесарного дела

	
	Типы и устройство фильтров и фильтрующих элементов оборудования, физико-механические свойства адсорбентов 

	
	Порядок обслуживания фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	НТД по монтажу соединений технологических трубопроводов, сальниковых уплотнений компрессора и ТПА компрессорных установок средней производительности

	
	Типы, размеры, правила монтажа, демонтажа, затяжки резьбовых и фланцевых соединений оборудования компрессорных установок средней производительности, технологических трубопроводов, ТПА

	
	Сорта, марки и характеристики смазочных масел, применяемых в маслосистемах насосов, компрессоров, вентиляторов, воздуходувок, правила их безопасного использования

	
	Показатели качества для охлаждающей воды системы охлаждения компрессоров

	
	Порядок проведения пневматического и гидравлического испытания оборудования компрессорных установок, трубопроводов, ТПА

	
	Инструкции по проведению испытаний на герметичность компрессорных установок средней производительности

	
	Предельно допустимое давление при проведении испытаний на герметичность оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Виды контроля технологического процесса и нормативные значения контролируемых показателей

	
	Порядок регулирования подачи пара, воды, масла, реагента

	
	Устройство, инструкции по эксплуатации и виды неисправностей в работе дизельного двигателя

	
	Нормы расхода топлива передвижной компрессорной установки средней производительности при заданных параметрах работы за определенный промежуток времени

	
	Марка и вид топлива, используемого в передвижной компрессорной установке средней производительности, объем топливного бака

	
	Виды и принцип работы используемых искрогасителей

	
	Виды работ повышенной опасности, основные правила безопасности при подготовке и проведении работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Устройство и принципы работы компрессорного оборудования и отдельных его узлов и деталей компрессорных установок средней производительности

	
	Порядок приемки компрессорного оборудования после ремонта

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Правила внутренней коммуникации и порядок докладов непосредственному руководителю

	
	Номенклатура оперативной и технической документации по ТОиР оборудования на рабочем месте машиниста компрессорных установок

	
	Порядок ведения и оформления документации по ТОиР компрессорных установок средней производительности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



3.3.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок средней производительности
	Код
	C/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Прием и сдача смены с ознакомлением с текущим состоянием, режимами работы оборудования компрессорных установок средней производительности, записями в оперативной документации 

	
	Подготовка к пуску оборудования компрессорных установок средней производительности 

	
	Пуск и остановка компрессорных установок средней производительности 

	
	Вывод на постоянный (заданный планом) режим работы оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Мониторинг и фиксирование параметров технологического процесса перекачки газа по показаниям КИПиА и с пульта управления АСУТП

	
	Установление и поддержание оптимального режима работы, выявление и устранение отклонений от заданного режима работы, оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Переключение с рабочего на резервное оборудование в соответствии с графиком работы компрессорных установок средней производительности

	
	Переключение потоков движения газа, масла, технологических жидкостей, пара при помощи ТПА и с пульта управления АСУТП

	
	Прокладка коммуникаций, подключение их к передвижной компрессорной установке средней производительности и устью скважины

	
	Управление транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка средней производительности

	
	Проведение работ по усилению оттока жидкости из скважины путем создания депрессии на забое, наблюдение за притоком жидкости (нефти)

	
	Регулировка подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины

	
	Выполнение совместно с другими подразделениями работ по вскрытию продуктивных пластов с применением газообразных агентов и по ликвидации осложнений в бурении

	
	Выполнение действий при возникновении аварийных ситуаций в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на объектах нефтегазовой отрасли

	
	Ведение оперативной документации по технологическим режимам работы оборудования компрессорных установок средней производительности

	Необходимые умения
	Принимать и передавать сменную оперативную информацию сменному персоналу (сменщику) и непосредственному руководителю при приёме-сдаче смены

	
	Проверять исправность технического состояния компрессоров, приводов и вспомогательного оборудования

	
	Производить плановый, аварийный (внеплановый) пуск, остановку и оперативные переключения компрессорной установки средней производительности

	
	Выполнять технологические операции по выводу на постоянный режим работы оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Пользоваться программами, средствами АСУТП, установленными на оборудовании компрессорной установки средней производительности

	
	Осуществлять контроль работы оборудования компрессорных установок средней производительности по показаниям КИПиА

	
	Анализировать значения параметров работы компрессорных установок средней производительности по показаниям КИПиА, пульта управления АСУТП

	
	Настраивать оптимальный режим работы компрессорного оборудования с помощью АСУТП или вручную

	
	Выявлять отклонения параметров технологического режима от технологического регламента по показаниям КИПиА и с пульта управления АСУТП

	
	Выполнять технологические операции по переключению с рабочего на резервное оборудование, не допуская резкого скачка параметров работы

	
	Открывать, закрывать ТПА вручную или с помощью пульта управления АСУТП 

	
	Выполнять подключение передвижной компрессорной установки средней производительности к устью скважины

	
	Управлять транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка средней производительности

	
	Выполнять работы по усилению оттока жидкости из скважины, наблюдать за притоком жидкости (нефти)

	
	Осуществлять регулировку подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины

	
	Выполнять работы по вскрытию продуктивных пластов и по ликвидации осложнений в бурении

	
	Применять индивидуальные и аварийные средства защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить записи в оперативную документацию в области эксплуатации компрессорных установок средней производительности

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	Необходимые знания
	Основы механики

	
	Основы гидравлики и газовой динамики

	
	Основы термодинамики и электротехники

	
	Устройство, назначение и допустимые значения параметров режимов работы оборудования компрессорных установок средней производительности, работающего под избыточным давлением

	
	Способы контроля режимов работы оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	НТД по эксплуатации оборудования компрессорных установок средней производительности

	
	Порядок приема и сдачи смены

	
	Технологические регламенты, эксплуатационные инструкции оборудования и схема компрессорной установки средней производительности

	
	Производительность компрессоров и коэффициент полезного действия

	
	Состав, параметры и физические свойства компримируемого газа

	
	Порядок пуска и остановки компрессорной установки средней производительности

	
	Правила подготовки компрессора к переходу с холостого хода на работу под нагрузкой

	
	График вывода оборудования компрессорной установки на заданный режим работы

	
	Порядок действий при аварийной, кратковременной и длительной остановках компрессоров

	
	Назначение сигнализаций и блокировок основных параметров эксплуатации компрессорной установки, их уставки

	
	Режим работы насосов, компрессоров, воздуходувок, вентиляторов с вспомогательным оборудованием, КИПиА, трубопроводами, арматурой и их взаимосвязь

	
	Инструкции по использованию АСУТП, способы мониторинга и регулировки технологического процесса

	
	Способы прогнозирования и предупреждения нарушения норм технологического режима компрессорных установок средней производительности

	
	Способы поддержания требуемых технологических параметров работы компрессоров: ручное управление, блокировка, автоматическое регулирование

	
	Причины неустойчивой работы компрессоров и способы их устранения

	
	Порядок переключения с рабочего на резервное оборудование в соответствии с технологическим регламентом

	
	Параметры технологического процесса при переключении потоков движения газа, масла, технологических жидкостей

	
	Устройство передвижной компрессорной установки средней производительности

	
	Устройство устья скважины

	
	Схемы подключения коммуникаций от компрессорной установки средней производительности к скважине

	
	Правила дорожного движения и особенности управления спецтехникой

	
	Принцип создания депрессии в нефтяной скважине

	
	Правила наблюдения за притоком жидкости (нефти)

	
	Параметры подачи воздуха при термической обработке

	
	Основные сведения по теплотехнике, электротехнике, буровому и эксплуатационному оборудованию, о технологии бурения, испытании (освоении) и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин

	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Назначение, порядок оформления оперативной документации в области эксплуатации компрессорных установок средней производительности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc7]3.4. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок высокой производительности на объектах нефтегазовой отрасли
	Код
	D
	Уровень квалификации
	4





	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Машинист компрессорных установок 5-го разряда
Машинист передвижного компрессора 5-го разряда



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих

	Опыт практической работы
	Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом



	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим
Прохождение обучения и проверки знания требований промышленной безопасности 
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой 
Лица не моложе 18 лет
Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости)
Для машиниста передвижного компрессора: наличие удостоверения, подтверждающего право на управление транспортным средством соответствующей категории (для управления транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка)
Прохождение обучения, проверки знаний и наличие документа, подтверждающего квалификацию (удостоверение) для выполнения работ с применением грузоподъемных механизмов, подъемных сооружений (при необходимости)

	Другие характеристики
	Для машинистов компрессорных установок 5-го разряда - эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров по перекачке негорючих газов давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей свыше 500 до 1000 м3/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/см2), с подачей свыше 100 до 250 м3/мин каждый при работе по перекачке негорючих газов с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей свыше 100 до 250 м3/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/см2), с подачей свыше 5 до 100 м3/мин каждый; автоматизированных компрессорных станций производительностью до 100 м3/мин

Для машинистов передвижного компрессора 5-го разряда - эксплуатация прицепных передвижных компрессоров с рабочим давлением свыше 10 до 20 МПа (100 - 200 кгс/см2) включительно; самоходных передвижных компрессоров с рабочим давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) включительно



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8189
	Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы

	ЕТКС

	§ 192
	Машинист компрессорных установок (5-й разряд)

	
	§ 10
	Машинист передвижного компрессора (5-й разряд)

	ОКПДТР
	102453
	Машинист технологических компрессоров

	
	102202
	Машинист компрессора передвижного 



3.4.1. Трудовая функция

	Наименование
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок высокой производительности
	Код
	D/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Визуальный осмотр наружной поверхности оборудования компрессорных установок высокой производительности на предмет отсутствия пропусков газа, нефтепродуктов, технологических жидкостей

	
	Визуальный осмотр и проверка компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок высокой производительности (компрессоров, редукторов, приводов, подшипников, насосов, систем охлаждения, фильтров, электроподогревателей, трубопроводов, их опор и подвесок, ТПА и предохранительной арматуры, фундаментов, оборудования, работающего под избыточным давлением, ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных устройств, кожухов) на предмет исправности теплоизоляционного покрытия и отсутствия механических повреждений

	
	Контроль загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок высокой производительности

	
	Запуск и остановка резервного оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования систем отопления, вентиляции (вентиляторы, распределительные воздуховоды, обратные защитные клапаны, дефлекторы), теплоизоляции, систем продувки и промывки компрессорных установок высокой производительности и технологических трубопроводов, КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения, систем пожаротушения

	
	Контроль параметров работы систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок высокой производительности по показаниям КИПиА

	
	Проверка (контроль) уровня вибрации оборудования компрессорных установок высокой производительности с фиксацией параметров в режимном листе

	
	Проверка наличия и правильности нанесения информационных указателей назначения и направления движения продуктов на технологических трубопроводах, индексов компрессорных установок, направления вращения ротора на силовых приводах компрессорных установок высокой производительности в соответствии со схемой технологического процесса

	
	Проверка затяжки на неработающем оборудовании и укомплектованности крепежными элементами крышек, люков, фланцевых соединений технологических трубопроводов, ТПА на оборудовании компрессорных установок высокой производительности

	
	Проверка герметичности технологических соединений (резьбовых, сварных, фланцевых, муфтовых, разъемов корпусных деталей) оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Проверка наличия и комплектности аварийного запаса СИЗ и инструмента в рабочей зоне компрессорных установок высокой производительности

	
	Проверка наличия, уровня и качества смазки, охлаждающей жидкости в узлах и механизмах оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Отбор проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Информирование непосредственного руководителя (работника более высокого уровня квалификации) о техническом состоянии и работе оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Ведение оперативной, технической документации по техническому состоянию оборудования компрессорных установок высокой производительности

	Необходимые умения
	Выявлять пропуски газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей в рабочей зоне компрессорных установок высокой производительности

	
	Определять целостность теплоизоляционного покрытия, выявлять механические повреждения и дефекты компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок высокой производительности

	
	Запускать и останавливать резервное и вспомогательное оборудование компрессорных установок высокой производительности

	
	Определять неисправность, проверять комплектность и целостность КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения

	
	Выявлять механические повреждения и дефекты оборудования систем отопления, вентиляции, пожаротушения, продувки и промывки, теплоизоляции компрессорных установок высокой производительности

	
	Определять неисправности систем охлаждения, смазки и наддува, в том числе с помощью КИПиА, компрессорных установок высокой производительности

	
	Применять стационарные и переносные приборы виброконтроля для контроля вибрационных параметров динамического оборудования компрессорных установок высокой производительности 

	
	Определять необходимость замены и заменять изношенные и испорченные информационные указатели, таблички, наносить информацию на поверхность оборудования с помощью трафаретов в рабочей зоне компрессорных установок высокой производительности

	
	Применять технологические схемы в области эксплуатации компрессорных установок высокой производительности 

	
	Производить затяжку различных соединений ручным слесарным и пневмоинструментом

	
	Пользоваться устройствами для проверки герметичности технологических соединений оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Визуально определять исправность СИЗ и инструмента для осуществления проверки технического состояния оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Визуально и с помощью приборов определять уровень и качество масла, смазывающей и охлаждающей жидкостей оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Производить проверку пробоотборников для осуществления отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Подготавливать рабочую зону компрессорных установок для отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Производить отбор проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить записи в установленную оперативную и техническую документацию по техническому состоянию оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты и распорядительные документы по эксплуатации компрессорных установок

	
	Устройство, назначение и инструкции по эксплуатации оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Способы обнаружения пропусков газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей на компрессорных установках высокой производительности

	
	Виды неисправностей компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок высокой производительности 

	
	Нормы состояния теплоизоляционных покрытий оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Правила эксплуатации и технические характеристики газоанализаторных приборов, значения ПДК вредных веществ в рабочей зоне компрессорных установок высокой производительности

	
	Порядок пуска и остановки резервного и вспомогательное оборудования компрессорных установок высокой производительности, возможные неисправности в работе

	
	Назначение, принцип работы и места установки КИПиА, системы ПАЗ, элементов защитного заземления и местного освещения на установке

	
	Конструкции систем отопления, вентиляции, пожаротушения, продувки и промывки, принцип их работы и правила эксплуатации

	
	Назначение, устройство, параметры работы, виды неисправностей систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок

	
	Способы и периодичность виброконтроля, предельно допустимые значения вибрации при работе оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Применяемые на компрессорной установке информационные указатели, их назначение

	
	Условные обозначения оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, средств измерений (КИПиА) на технологических схемах

	
	Виды соединений и крепежных элементов, правила контроля затяжки различных соединений оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Виды ручного слесарного и пневмоинструмента и правила его использования 

	
	Типы, устройство и правила применения приборов контроля герметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок высокой производительности

	
	Признаки и причины негерметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок высокой производительности, способы обнаружения и устранения утечек и пропусков

	
	Комплектность аварийного запаса СИЗ и инструмента, места их расположения на компрессорной установке высокой производительности

	
	Инструкции по устройству и применению СИЗ на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Сорта, марки и характеристики масел, смазочных и охлаждающих жидкостей, применяемых в узлах и механизмах оборудования компрессорных установок высокой производительности, правила их безопасного использования

	
	Виды и назначение пробоотборников, правила их использования

	
	Правила отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Физико-химические свойства веществ, отбираемых для пробы

	
	Правила обращения с кислотами, щелочами, растворами, применяемыми в работе компрессорной установки, их свойства и воздействие на организм человека

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Назначение, порядок оформления оперативной и технической документации в области эксплуатации компрессорных установок высокой производительности

	
	Порядок локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках объектов нефтегазовой отрасли

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



3.4.2. Трудовая функция

	Наименование
	ТОиР оборудования компрессорных установок высокой производительности
	Код
	D/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Проверка комплектности и подготовка рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов к проведению работ по ТОиР оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Установка ограждения рабочей зоны ремонтных участков, предупредительных знаков при проведении работ по выводу оборудования компрессорных установок высокой производительности в ремонт

	
	Остановка и отключение оборудования для проведения работ по ТОиР 

	
	Подготовка оборудования компрессорных установок высокой производительности к проведению работ повышенной опасности

	
	Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования компрессорных установок высокой производительности 

	
	Выполнение работ по удалению остатков рабочей среды из оборудования компрессорных установок высокой производительности, подлежащего ТОиР

	
	Установка (снятие) заглушек на технологических трубопроводах отключенных ремонтных участков компрессорных установок высокой производительности

	
	Демонтаж (монтаж) оборудования компрессорных установок высокой производительности под руководством инженерно-технического персонала

	
	Выполнение ремонта оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Ремонт муфтовых соединений, ременных передач компрессора

	
	Ремонт ТПА, фланцевых соединений, трубопроводов, обвязок оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Ремонт маслонасосов и лубрикаторов компрессорных установок высокой производительности

	
	Замена (демонтаж, выбраковка, монтаж) манометров, установленных на компрессорных установках высокой производительности

	
	Ревизия и замена отдельных элементов оборудования компрессорных установок при плановом ремонте (прокладок, уплотнительных колец системы смазки и охлаждения)

	
	Устранение утечек масла, реагента, технологических жидкостей через фланцевые соединения технологических трубопроводов, уплотнение ТПА

	
	Размерная слесарная обработка деталей механизмов и оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Выполнение пригоночных операций слесарной обработки деталей механизмов и оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Выгрузка, загрузка фильтрующих элементов, адсорбента оборудования компрессорных установок высокой производительности 

	
	Чистка (замена) фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок высокой производительности 

	
	Набивка сальниковых уплотнений на ТПА компрессорных установок высокой производительности

	
	Затяжка резьбовых соединений оборудования компрессорных установок высокой производительности, ТПА, фланцевых соединений технологических трубопроводов

	
	Долив, откачка (замена) масла, технологических жидкостей компрессорных установок высокой производительности

	
	Промывка и продувка системы смазки, системы охлаждения компрессоров, влагомаслоотделителей

	
	Контроль сборки схем оборудования компрессорных установок высокой производительности в соответствии с технологическим регламентом и эксплуатационными инструкциями

	
	Пневматическое и гидравлическое испытание оборудования компрессорных установок высокой производительности, трубопроводов, ТПА

	
	Регулирование подачи пара, воды, масла, реагента при работе компрессорных установок высокой производительности

	
	Определение и устранение дефектов в работе дизельного двигателя, компрессора и выполнение текущих ремонтов всех систем передвижной компрессорной установки высокой производительности, включая системы аварийной защиты

	
	Проверка наличия топлива в баке передвижной компрессорной установки высокой производительности

	
	Заправка топливом передвижной компрессорной установки высокой производительности

	
	Проверка наличия и исправности искрогасителя передвижной компрессорной установки высокой производительности

	
	Проверка оборудования после проведенного ТОиР на целостность и комплектность

	
	Проверка работоспособности компрессорного оборудования после проведения ремонтных работ подрядной организацией

	
	Информирование непосредственного руководителя (работника более высокого уровня квалификации) о результатах проведения ТОиР оборудования компрессорных установок высокой производительности 

	
	Ведение оперативной, технической документации по ТОиР оборудования компрессорных установок высокой производительности

	Необходимые умения
	Выявлять механические повреждения и дефекты, определять комплектность рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов для проведения работ по ТОиР оборудования компрессорных установок высокой производительности 

	
	Применять ручной слесарный и пневмоинструмент для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Выполнять работы по подготовке рабочей зоны к проведению ремонта оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Выполнять работы по подготовке обслуживаемого оборудования к проведению работ повышенной опасности

	
	Выявлять и устранять неисправности в узлах и механизмах компрессорных установок высокой производительности

	
	Производить удаление рабочей среды из внутренних полостей оборудования компрессорных установок высокой производительности, технологических трубопроводов в систему дренажа

	
	Выполнять подбор, монтаж, демонтаж заглушек на фланцевых и резьбовых соединениях отключенных ремонтных участков компрессорных установок высокой производительности

	
	Выполнять сборку и разборку узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок высокой производительности с применением слесарного инструмента и приспособлений

	
	Выполнять центровку насосов с электродвигателями

	
	Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования компрессорных установок высокой производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств

	
	Проверять пригодность стропов и грузозахватных приспособлений перед использованием при производстве работ

	
	Производить ремонтные работы оборудования компрессорных установок высокой производительности (в том числе в полевых условиях)

	
	Выполнять замену разорванных клиновых ремней, склеивание плоских ремней и соединение плоских ремней при помощи металлических шарниров

	
	Выявлять и устранять неисправности фланцевых и муфтовых соединений оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Подбирать необходимый расходный материал, заменять изношенные части лубрикаторов на новые

	
	Производить выбраковку, подбор, демонтаж и монтаж манометров требуемого типа и размера на штатные места

	
	Определять степень износа (загрязнения) и осуществлять выбраковку, чистку и замену отдельных элементов компрессорного оборудования

	
	Выявлять детали компрессорной установки высокой производительности, подвергшиеся износу или повреждению

	
	Выявлять и устранять пропуски газа, рабочего агента, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей компрессорных установок высокой производительности

	
	Выполнять слесарную обработку деталей оборудования компрессорной установки высокой производительности (рубка, правка, гибка металла, опиливание, сверление, зенкование, обработка резьбовых поверхностей, притирка)

	
	Определять межоперационные припуски и допуски при обработке деталей высокой сложности механизмов и оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование деталей

	
	Производить демонтаж, монтаж фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок высокой производительности, заменять адсорбент

	
	Выполнять операции по чистке фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Применять слесарный инструмент для извлечения, разметки, нарезки и монтажа набивки сальниковых уплотнений на компрессоре, ТПА компрессорных установок высокой производительности

	
	Производить подбор, монтаж, демонтаж, требуемую затяжку резьбовых и фланцевых соединений оборудования компрессорных установок высокой производительности, технологических трубопроводов, ТПА

	
	Выполнять работы по доливу, откачке (замене) масла, технологических жидкостей в компрессорных установках высокой производительности

	
	Выполнять слив, очистку, заполнение маслосистем, систем охлаждения, систем подачи технологических жидкостей и реагентов оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Применять технологические схемы, эскизы, чертежи в области эксплуатации компрессорных установок высокой производительности

	
	Подключать аппаратуру к оборудованию компрессорных установок высокой производительности, проходящему испытание на герметичность

	
	Контролировать плавность набора давления по показаниям КИПиА

	
	Контролировать предельно допустимое значение давления при проведении испытаний на герметичность оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Определять герметичность оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Выполнять технологические операции по регулированию подачи пара, воды, масла, реагента при работе компрессорной установки высокой производительности

	
	Заблаговременно выявлять тип и вид неисправности дизельного двигателя

	
	Определять уровень топлива в баке передвижной компрессорной установки высокой производительности, используя стационарный или переносной уровнемер

	
	Производить запуск и остановку передвижного компрессора, осуществлять заправку передвижной компрессорной установки высокой производительности топливом согласно технической документации

	
	Производить визуальный осмотр и выбраковку искрогасителя в случае обнаружения дефектов

	
	Осуществлять выбраковку, подбор и ремонт передвижной компрессорной установки высокой производительности, установку на штатные места отдельных элементов компрессора

	
	Принимать и проверять компрессорное оборудование после ремонта подрядной организацией на правильность сборки узлов

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить в оперативную и техническую документацию данные о проведенном техническом обслуживании и ремонте с подробным описанием произведенных работ и использованных материалов

	
	Вносить в оперативную и техническую документацию данные об отказах и неисправностях оборудования

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Назначение, виды и способы использования инструментов, устройств, приспособлений для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок высокой производительности 

	
	Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию отдельных узлов и механизмов компрессорных установок высокой производительности

	
	Порядок определения последовательности ремонта оборудования компрессорной установки высокой производительности, подбора инструментов и приспособлений для ремонта

	
	Назначение, виды, порядок установки сигнальных знаков безопасности и защитных ограждений рабочей зоны проведения работ по ремонту оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Виды работ повышенной опасности, основные правила безопасности при подготовке и проведении работ повышенной опасности

	
	Причины и признаки возникновения, способы предупреждения и устранения возможных неисправностей оборудования компрессорной установки высокой производительности

	
	Неисправности любой сложности узлов и механизмов компрессорной установки, трубопроводов и ТПА

	
	Схема дренажной системы компрессорной установки высокой производительности

	
	Схема циркуляции компримируемого газа на компрессорной установке высокой производительности

	
	Порядок сброса газа в факельную систему на производственных объектах 

	
	Способы продувки инертным газом компрессорного оборудования

	
	Типы, размеры, порядок установки и снятия заглушек на технологических трубопроводах

	
	Последовательность и содержание операций при выполнении сборки и разборки узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок высокой производительности 

	
	Типы, основные параметры стропов и технические требования к ним

	
	Порядок подбора стропов и грузозахватных приспособлений в зависимости от веса и вида груза

	
	Порядок, методы осмотра, признаки неисправности и браковочные показатели строп и грузозахватных приспособлений

	
	Способы строповки грузов и требования при их перемещении подъемными сооружениями

	
	Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального оборудования и механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ с оборудования компрессорной установки высокой производительности и грузом массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств

	
	Правила перемещения оборудования компрессорной установки высокой производительности и грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств

	
	Условные сигналы при движении транспортных и подъемных средств на объектах нефтегазовой отрасли

	
	Технологические карты по ремонту компрессоров и двигателей внутреннего сгорания

	
	Виды неисправностей муфтовых соединений, ременных передач, способы их устранения

	
	Типы и размеры ремней, технология соединения плоских ремней

	
	Устройство ТПА компрессорных установок высокой производительности, порядок выполнения ремонтных работ ТПА

	
	Устройство и возможные неисправности в работе маслонасосов, причины их возникновения и порядок выполнения работ по их ремонту

	
	Назначение и принцип работы КИПиА, установленных на оборудовании компрессорных установок высокой производительности

	
	Назначение и принцип работы манометров

	
	Порядок действий при обнаружении утечек жидкостей и газов

	
	Последовательность и перечень выполняемых работ при размерной слесарной обработке деталей механизмов и оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Основы материаловедения и слесарного дела

	
	Типы и устройство фильтров и фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок высокой производительности, физико-механические свойства адсорбентов 

	
	Порядок обслуживания фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	НТД по монтажу соединений технологических трубопроводов, сальниковых уплотнений компрессора и ТПА компрессорных установок высокой производительности

	
	Типы, размеры, правила монтажа, демонтажа, затяжки резьбовых и фланцевых соединений оборудования компрессорных установок высокой производительности, технологических трубопроводов, ТПА

	
	Сорта, марки и характеристики смазочных масел, применяемых в маслосистемах насосов, компрессоров, вентиляторов, воздуходувок, правила их безопасного использования

	
	Показатели качества для охлаждающей воды системы охлаждения компрессоров

	
	Схемы и типы соединений оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Порядок проведения пневматического и гидравлического испытания оборудования компрессорных установок, трубопроводов, ТПА

	
	Инструкции по проведению испытаний на герметичность компрессорной установки высокой производительности

	
	Предельно допустимое давление при проведении испытаний на герметичность оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Виды контроля технологического процесса и нормативные значения контролируемых показателей

	
	Порядок регулирования подачи пара, воды, масла, реагента

	
	Устройство, инструкции по эксплуатации и виды неисправностей в работе дизельного двигателя

	
	Нормы расхода топлива передвижной компрессорной установки высокой производительности при заданных параметрах работы за определенный промежуток времени

	
	Марка и вид топлива, используемого в передвижной компрессорной установке высокой производительности, объем топливного бака

	
	Виды и принцип работы используемых искрогасителей

	
	Устройство и принципы работы компрессорного оборудования и отдельных его узлов и деталей

	
	Порядок приемки компрессорного оборудования после ремонта

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Правила внутренней коммуникации и порядок докладов непосредственному руководителю

	
	Номенклатура оперативной и технической документации по ТОиР оборудования на рабочем месте машиниста компрессорных установок

	
	Порядок ведения и оформления документации по ТОиР компрессорных установок высокой производительности

	
	Правила промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



3.4.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок высокой производительности 
	Код
	D/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Прием и сдача смены с ознакомлением с текущим состоянием, режимами работы оборудования компрессорных установок высокой производительности, записями в оперативной документации

	
	Подготовка к пуску оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Пуск и остановка компрессорных установок высокой производительности 

	
	Вывод на постоянный (заданный планом) режим работы оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Мониторинг и фиксирование параметров технологического процесса перекачки газа рабочего агента по показаниям КИПиА и с пульта управления АСУТП

	
	Установление и поддержание оптимального режима работы, выявление и устранение отклонений от заданного режима работы, оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Переключение с рабочего на резервное оборудование в соответствии с графиком работы компрессорных установок высокой производительности

	
	Переключение потоков движения газа, масла, технологических жидкостей, пара при помощи ТПА и с пульта управления АСУТП

	
	Регулирование технологического режима работы оборудования компрессорных установок высокой производительности в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации

	
	Прокладка коммуникаций, подключение их к передвижной компрессорной установке высокой производительности и устью скважины

	
	Управление транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка высокой производительности

	
	Проведение работ по усилению оттока жидкости из скважины путем создания депрессии на забое, наблюдение за притоком жидкости (нефти)

	
	Регулировка подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины

	
	Выполнение совместно с другими подразделениями работ по вскрытию продуктивных пластов с применением газообразных агентов и по ликвидации осложнений в бурении

	
	Выполнение действий при возникновении аварийных ситуаций в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов

	
	Ведение оперативной документации по технологическим режимам работы оборудования компрессорных установок высокой производительности

	Необходимые умения
	Принимать и передавать сменную оперативную информацию сменному персоналу (сменщику) и непосредственному руководителю при приёме-сдаче смены

	
	Проверять исправность технического состояния компрессоров, приводов и вспомогательного оборудования

	
	Производить плановый, аварийный (внеплановый) пуск, остановку и оперативные переключения компрессорной установки высокой производительности

	
	Выполнять технологические операции по выводу на постоянный режим работы оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Пользоваться программами, средствами АСУТП, установленными на оборудовании компрессорной установки высокой производительности

	
	Осуществлять контроль работы оборудования компрессорных установок высокой производительности по показаниям КИПиА

	
	Анализировать значения параметров работы компрессорных установок высокой производительности по показаниям КИПиА, пульта управления АСУТП

	
	Настраивать оптимальный режим работы компрессорного оборудования с помощью АСУТП или вручную

	
	Выявлять отклонения параметров технологического режима от технологического регламента по показаниям КИПиА и с пульта управления АСУТП

	
	Выполнять технологические операции по переключению с рабочего на резервное оборудование, не допуская резкого скачка параметров работы

	
	Открывать, закрывать ТПА вручную или с помощью пульта управления АСУТП 

	
	Выполнение операций по регулированию технологического режима работы оборудования компрессорных установок высокой производительности в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации

	
	Выполнять подключение передвижной компрессорной установки высокой производительности к устью скважины

	
	Управлять транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка высокой производительности

	
	Выполнять работы по усилению оттока жидкости из скважины, наблюдать за притоком жидкости (нефти)

	
	Осуществлять регулировку подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины

	
	Выполнять работы по вскрытию продуктивных пластов и по ликвидации осложнений в бурении

	
	Применять индивидуальные и аварийные средства защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить записи в оперативную документацию в области эксплуатации компрессорных установок высокой производительности

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	Необходимые знания
	Основы механики

	
	Основы гидравлики и газовой динамики

	
	Основы термодинамики и электротехники

	
	Устройство, назначение и допустимые значения параметров режимов работы оборудования компрессорных установок высокой производительности, работающего под избыточным давлением

	
	НТД по эксплуатации оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Способы контроля режимов работы оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Порядок приема и сдачи смены

	
	Технологический регламент, инструкции по эксплуатации и схема компрессорной установки высокой производительности

	
	Производительность компрессоров и коэффициент полезного действия

	
	Состав, параметры и физические свойства компримируемого газа

	
	Порядок пуска и остановки компрессорной установки высокой производительности

	
	Правила подготовки компрессора к переходу с холостого хода на работу под нагрузкой

	
	График вывода оборудования компрессорной установки на заданный режим работы

	
	Порядок действий при аварийной, кратковременной и длительной остановках компрессоров

	
	Назначение сигнализаций и блокировок основных параметров эксплуатации компрессорной установки, их уставки

	
	Режим работы насосов, компрессоров, воздуходувок, вентиляторов с вспомогательным оборудованием, КИПиА, трубопроводами, арматурой и их взаимосвязь

	
	Инструкции по использованию АСУТП, способы мониторинга и регулировки технологического процесса

	
	Способы прогнозирования и предупреждения нарушения норм технологического режима компрессорных установок высокой производительности

	
	Способы поддержания требуемых технологических параметров работы компрессоров: ручное управление, блокировка, автоматическое регулирование

	
	Причины неустойчивой работы компрессоров и способы их устранения

	
	Порядок переключения с рабочего на резервное оборудование в соответствии с технологическим регламентом

	
	Параметры технологического процесса при переключении потоков движения газа, масла, технологических жидкостей

	
	Устройство передвижной компрессорной установки высокой производительности

	
	Устройство устья скважины

	
	Схемы подключения коммуникаций от компрессорной установки высокой производительности к скважине

	
	Правила дорожного движения и особенности управления спецтехникой

	
	Принцип создания депрессии в нефтяной скважине

	
	Правила наблюдения за притоком жидкости (нефти)

	
	Параметры подачи воздуха при термической обработке

	
	Основные сведения по теплотехнике, электротехнике, буровому и эксплуатационному оборудованию, о технологии бурения, испытании (освоении) и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин

	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Назначение, порядок оформления оперативной документации в области эксплуатации компрессорных установок высокой производительности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-
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3.5. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Эксплуатация оборудования компрессорных установок особо высокой производительности на объектах нефтегазовой отрасли
	Код
	E
	Уровень квалификации
	4



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Машинист компрессорных установок 6-го разряда
Машинист передвижного компрессора 6-го разряда



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих

	Опыт практической работы
	Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом

	
	

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим
Прохождение обучения и проверки знания требований промышленной безопасности 
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой 
Лица не моложе 18 лет
Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости)
Для машиниста передвижного компрессора: наличие удостоверения, подтверждающего право на управление транспортным средством соответствующей категории (для управления транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка)
Прохождение обучения, проверки знаний и наличие документа, подтверждающего квалификацию (удостоверение) для выполнения работ с применением грузоподъемных механизмов, подъемных сооружений (при необходимости)

	Другие характеристики
	Для машинистов компрессорных установок 6-го разряда - эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров по перекачке негорючих газов давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей свыше 1000 м3/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/см2), с подачей свыше 250 м3/мин каждый при работе по перекачке негорючих газов, с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей свыше 250 м3/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/см2), с подачей свыше 100 м3/мин каждый; автоматизированных компрессорных станций производительностью свыше 100 м3/мин

Для машинистов передвижного компрессора 6-го разряда - эксплуатация прицепных передвижных компрессоров с рабочим давлением свыше 20 МПа (200 кгс/см2); самоходных передвижных компрессоров с рабочим давлением свыше 10 МПа (100 кгс/см2)



Справочная информация 

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8189
	Операторы промышленных установок и машин, не входящих в другие группы

	ЕТКС
	§ 193
	Машинист компрессорных установок (6-й разряд)

	
	§ 10
	Машинист передвижного компрессора (6-й разряд)

	ОКПДТР
	102453
	Машинист технологических компрессоров

	
	102202
	Машинист компрессора передвижного 



3.5.1. Трудовая функция

	Наименование
	Проверка технического состояния оборудования компрессорных установок особо высокой производительности
	Код
	E/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Визуальный осмотр наружной поверхности оборудования компрессорных установок особо высокой производительности на предмет отсутствия пропусков газа, нефтепродуктов, технологических жидкостей

	
	Визуальный осмотр и проверка компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок особо высокой производительности (компрессоров, редукторов, приводов, подшипников, насосов, систем охлаждения, фильтров, электроподогревателей, трубопроводов, их опор и подвесок, ТПА и предохранительной арматуры, фундаментов, оборудования, работающего под избыточным давлением, ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных устройств, кожухов) на предмет исправности теплоизоляционного покрытия и отсутствия механических повреждений

	
	Контроль загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Запуск и остановка резервного оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования систем отопления, вентиляции (вентиляторы, распределительные воздуховоды, обратные защитные клапаны, дефлекторы), теплоизоляции, систем продувки и промывки компрессорных установок особо высокой производительности и технологических трубопроводов, КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения, систем пожаротушения

	
	Контроль параметров работы систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок особо высокой производительности по показаниям КИПиА

	
	Проверка (контроль) уровня вибрации оборудования компрессорных установок особо высокой производительности с фиксацией параметров в режимном листе

	
	Проверка наличия и правильности нанесения информационных указателей назначения и направления движения продуктов на технологических трубопроводах, индексов компрессорных установок, направления вращения ротора на силовых приводах компрессорных установок особо высокой производительности в соответствии со схемой технологического процесса

	
	Проверка затяжки на неработающем оборудовании и укомплектованности крепежными элементами крышек, люков, фланцевых соединений технологических трубопроводов, ТПА на оборудовании компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Проверка герметичности технологических соединений (резьбовых, сварных, фланцевых, муфтовых, разъемов корпусных деталей) оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Проверка наличия и комплектности аварийного запаса СИЗ и инструмента в рабочей зоне компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Проверка наличия, уровня и качества смазки, охлаждающей жидкости в узлах и механизмах компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Отбор проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Регистрация отказов, неисправностей, случаев внеплановых отключений компрессорного оборудования в оперативном журнале, ведение технического учета и отчетности о работе установок и сосудов, работающих под давлением

	
	Контроль выполнения работ по проверке технического состояния оборудования компрессорных установок работниками более низкой квалификации

	
	Информирование непосредственного руководителя о техническом состоянии и работе оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Ведение оперативной, технической документации по техническому состоянию оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	Необходимые умения
	Выявлять пропуски газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей в рабочей зоне компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Определять исправность теплоизоляционного покрытия, выявлять механические повреждения и дефекты компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха в рабочей зоне компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Запускать и останавливать резервное и вспомогательное оборудование 

	
	Выявлять механические повреждения и дефекты оборудования систем отопления, вентиляции, пожаротушения, продувки и промывки, теплоизоляции компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Определять неисправность, проверять комплектность и целостность КИПиА, системы ПАЗ, защитного заземления, местного освещения

	
	Определять неисправности систем охлаждения, смазки и наддува, в том числе с помощью КИПиА

	
	Применять стационарные и переносные приборы виброконтроля для контроля вибрационных параметров динамического оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Определять необходимость замены и заменять изношенные и испорченные информационные указатели, таблички, наносить информацию на поверхность оборудования с помощью трафаретов в рабочей зоне компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Применять технологические схемы в области эксплуатации компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Производить затяжку различных соединений ручным слесарным и пневмоинструментом

	
	Пользоваться устройствами для проверки герметичности технологических соединений оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Проверять готовность и работоспособность аварийного запаса СИЗ и инструмента в рабочей зоне компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Визуально и с помощью приборов определять уровень и качество масла, смазывающей и охлаждающей жидкостей для осуществления проверки технического состояния оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Производить проверку пробоотборников для осуществления отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Подготавливать рабочую зону компрессорных установок для отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Производить отбор проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Определять, фиксировать, вести оперативный учет отказов, неисправностей и случаев внеплановых отключений компрессорного оборудования

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить записи в установленную оперативную и техническую документацию по техническому состоянию оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты и распорядительные документы по эксплуатации компрессорных установок

	
	Устройство, назначение и инструкции по эксплуатации оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Способы обнаружения пропусков газа, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей на компрессорных установках особо высокой производительности

	
	Виды неисправностей компрессорного оборудования и вспомогательного оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Нормы состояния теплоизоляционных покрытий оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Правила эксплуатации и технические характеристики газоанализаторных приборов, значения ПДК вредных веществ в рабочей зоне компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Порядок пуска и остановки резервного и вспомогательное оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, возможные неисправности в работе

	
	Конструкции систем отопления, вентиляции, пожаротушения, продувки и промывки, принцип их работы и правила эксплуатации

	
	Назначение, принцип работы и места установки КИПиА, системы ПАЗ, элементов защитного заземления и местного освещения на установке

	
	Назначение, устройство, параметры работы, виды неисправностей систем охлаждения, смазки и наддува оборудования компрессорных установок

	
	Способы и периодичность виброконтроля, предельно допустимые значения вибрации при работе оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Применяемые на компрессорной установке информационные указатели, их назначение

	
	Условные обозначения оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, средств измерений (КИПиА) на технологических схемах

	
	Виды соединений и крепежных элементов, правила контроля затяжки различных соединений оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Виды ручного слесарного и пневмоинструмента и правила его использования 

	
	Типы, устройство и правила применения приборов контроля герметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Признаки и причины негерметичности технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры компрессорных установок особо высокой производительности, способы обнаружения и устранения утечек и пропусков

	
	Комплектность аварийного запаса СИЗ и инструмента, места их расположения на компрессорной установке особо высокой производительности

	
	Инструкции по устройству и применению СИЗ на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Сорта, марки и характеристики масел, смазочных и охлаждающих жидкостей, применяемых в узлах и механизмах оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, правила их безопасного использования

	
	Виды и назначение пробоотборников, правила их использования

	
	Правила отбора проб масла, технологических жидкостей и газа

	
	Физико-химические свойства веществ, отбираемых для пробы

	
	Правила обращения с кислотами, щелочами, растворами, применяемыми в работе компрессорной установки, их свойства и воздействие на организм человека

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Назначение, порядок оформления оперативной и технической документации в области эксплуатации компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Порядок локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках объектов нефтегазовой отрасли

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _GoBack]3.5.2. Трудовая функция

	Наименование
	ТОиР оборудования компрессорных установок особо высокой производительности
	Код
	E/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Проверка комплектности и подготовка рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов к проведению работ по ТОиР оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Установка ограждения рабочей зоны ремонтных участков, предупредительных знаков при проведении работ по выводу оборудования компрессорных установок особо высокой производительности в ремонт

	
	Остановка и отключение оборудования для проведения работ по ТОиР 

	
	Контроль безопасного проведения работ повышенной опасности на оборудовании компрессорных установок 

	
	Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Выполнение работ по удалению остатков газа из оборудования компрессорных установок особо высокой производительности от рабочей среды, подлежащего ТОиР

	
	Установка (снятие) заглушек на технологических трубопроводах отключенных ремонтных участков компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Демонтаж (монтаж) оборудования компрессорных установок особо высокой производительности под руководством инженерно-технического персонала

	
	Выполнение ремонта оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Ремонт муфтовых соединений, ременных передач компрессора

	
	Ремонт ТПА, фланцевых соединений, трубопроводов, обвязок оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Ремонт маслонасосов и лубрикаторов компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Замена (демонтаж, выбраковка, монтаж) манометров, установленных на компрессорных установках особо высокой производительности

	
	Ревизия и замена отдельных элементов оборудования компрессорных установок при плановом ремонте (прокладок, уплотнительных колец системы смазки и охлаждения)

	
	Устранение утечек масла, реагента, технологических жидкостей через фланцевые соединения технологических трубопроводов, уплотнение ТПА

	
	Размерная слесарная обработка деталей механизмов и оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Выполнение пригоночных операций слесарной обработки деталей механизмов и оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Выгрузка, загрузка фильтрующих элементов, адсорбента оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Чистка (замена) фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Набивка сальниковых уплотнений на ТПА оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Затяжка резьбовых соединений оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, ТПА, фланцевых соединений технологических трубопроводов

	
	Долив, откачка (замена) масла, технологических жидкостей насосного оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Промывка и продувка системы смазки, системы охлаждения компрессоров, влагомаслоотделителей

	
	Контроль сборки схем оборудования компрессорных установок особо высокой производительности в соответствии с технологическим регламентом и эксплуатационными инструкциями

	
	Пневматическое и гидравлическое испытание оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, трубопроводов, ТПА

	
	Регулирование подачи пара, воды, масла, реагента при работе компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Определение и устранение дефектов в работе дизельного двигателя, компрессора и выполнение текущих ремонтов всех систем передвижной компрессорной установки особо высокой производительности, включая системы аварийной защиты

	
	Проверка наличия топлива в баке передвижной компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Заправка топливом передвижной компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Проверка наличия и исправности искрогасителя передвижной компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Проверка оборудования после проведенного ТОиР на целостность и комплектность

	
	Проверка работоспособности компрессорного оборудования после проведения ремонтных работ подрядной организацией

	
	Подготовка информации по закрепленному оборудованию для формирования дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Контроль выполнения работ по ТОиР оборудования компрессорных установок работниками более низкой квалификации

	
	Информирование непосредственного руководителя о результатах проведения ТОиР оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Ведение оперативной, технической документации по ТОиР оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	Необходимые умения
	Выявлять механические повреждения и дефекты, определять комплектность рабочих инструментов, устройств, приспособлений, расходных материалов, СИЗ, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов для проведения работ по ТОиР оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Применять ручной слесарный и пневмоинструмент для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Выполнять работы по подготовке рабочей зоны к проведению ремонта оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Выявлять и устранять неисправности в узлах и механизмах компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Производить удаление рабочей среды из внутренних полостей оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, технологических трубопроводов в систему дренажа

	
	Выполнять подбор, монтаж, снятие заглушек на фланцевых и резьбовых соединениях отключенных ремонтных участков компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Выполнять сборку и разборку узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок особо высокой производительности с применением слесарного инструмента и приспособлений

	
	Выполнять центровку насосов с электродвигателями

	
	Проверять пригодность стропов и грузозахватных приспособлений перед использованием при производстве работ

	
	Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств

	
	Производить ремонтные работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности (в том числе в полевых условиях)

	
	Выполнять замену разорванных клиновых ремней, склеивание плоских ремней и соединение плоских ремней при помощи металлических шарниров

	
	Выявлять и устранять неисправности фланцевых и муфтовых соединений

	
	Подбирать необходимый расходный материал, заменять изношенные части лубрикаторов на новые

	
	Производить выбраковку, подбор, демонтаж и монтаж манометров требуемого типа и размера на штатные места

	
	Определять степень износа (загрязнения) и осуществлять выбраковку, чистку и замену отдельных элементов компрессорного оборудования

	
	Выявлять детали компрессорной установки особо высокой производительности, подвергшиеся износу или повреждению

	
	Выявлять и устранять пропуски газа, рабочего агента, утечки нефтепродуктов, технологических жидкостей компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Выполнять слесарную обработку деталей оборудования компрессорной установки особо высокой производительности (рубка, правка, гибка металла, опиливание, сверление, зенкование, обработка резьбовых поверхностей, притирка)

	
	Определять межоперационные припуски и допуски при обработке деталей особо высокой сложности механизмов и оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование деталей

	
	Производить демонтаж, монтаж фильтрующих элементов оборудования, заменять адсорбент

	
	Выполнять операции по чистке фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Применять слесарный инструмент для извлечения, разметки, нарезки и монтажа набивки сальниковых уплотнений на компрессоре, ТПА компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Производить подбор, монтаж, демонтаж, требуемую затяжку резьбовых и фланцевых соединений оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, технологических трубопроводов, ТПА

	
	Выполнять работы по доливу, откачке (замене) масла, технологических жидкостей в компрессорных установках особо высокой производительности

	
	Выполнять слив, очистку, заполнение маслосистем, систем охлаждения, систем подачи технологических жидкостей и реагентов оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Применять технологические схемы, эскизы, чертежи в области эксплуатации компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Подключать аппаратуру к оборудованию компрессорных установок особо высокой производительности, проходящему испытание на герметичность

	
	Контролировать плавность набора давления по показаниям КИПиА

	
	Контролировать предельно допустимое значение давления при проведении испытаний на герметичность оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Определять герметичность оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Выполнять технологические операции по регулированию подачи пара, воды, масла, реагента при работе компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Заблаговременно выявлять тип и вид неисправности дизельного двигателя

	
	Определять уровень топлива в баке передвижной компрессорной установки особо высокой производительности, используя стационарный или переносной уровнемер

	
	Производить запуск и остановку передвижного компрессора, осуществлять заправку передвижной компрессорной установки особо высокой производительности топливом согласно технической документации

	
	Производить визуальный осмотр и выбраковку искрогасителя в случае обнаружения дефектов

	
	Осуществлять выбраковку, подбор и ремонт передвижной компрессорной установки особо высокой производительности, установку на штатные места отдельных элементов компрессора

	
	Принимать и проверять компрессорное оборудование после ремонта подрядной организацией на правильность сборки узлов

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить в оперативную и техническую документацию данные о проведенном техническом обслуживании и ремонте с подробным описанием произведенных работ и использованных материалов

	
	Вносить в оперативную и техническую документацию данные об отказах и неисправностях оборудования

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	Необходимые знания
	Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию отдельных узлов и механизмов компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Назначение, виды и способы использования инструментов, устройств, приспособлений для проведения ТОиР оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Порядок определения последовательности ремонта оборудования компрессорной установки особо высокой производительности, подбора инструментов и приспособлений для ремонта

	
	Назначение, виды, порядок установки сигнальных знаков безопасности и защитных ограждений рабочей зоны проведения работ по ремонту оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Причины и признаки возникновения, способы предупреждения и устранения возможных неисправностей оборудования компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Неисправности любой сложности узлов и механизмов компрессорной установки, трубопроводов и ТПА

	
	Схема дренажной системы компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Схема циркуляции компримируемого газа на технологическом объекте

	
	Порядок сброса газа в факельную систему на производственном объекте

	
	Способы продувки инертным газом компрессорного оборудования

	
	Типы, размеры, порядок установки и снятия заглушек на технологических трубопроводах

	
	Последовательность и содержание операций при выполнении сборки и разборки узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Типы, основные параметры стропов и технические требования к ним

	
	Порядок подбора стропов и грузозахватных приспособлений в зависимости от веса и вида груза

	
	Порядок, методы осмотра, признаки неисправности и браковочные показатели строп и грузозахватных приспособлений

	
	Способы строповки грузов и требования при их перемещении подъемными сооружениями

	
	Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального оборудования и механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ с оборудования компрессорной установки особо высокой производительности и грузом массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств

	
	Правила перемещения оборудования компрессорной установки особо высокой производительности и грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств

	
	Условные сигналы при движении транспортных и подъемных средств на объектах нефтегазовой отрасли

	
	Технологические карты по ремонту компрессоров и двигателей внутреннего сгорания

	
	Виды неисправностей муфтовых соединений, ременных передач, способы их устранения

	
	Типы и размеры ремней, технология соединения плоских ремней

	
	Устройство ТПА компрессорных установок особо высокой производительности, порядок выполнения ремонтных работ ТПА

	
	Устройство и возможные неисправности в работе маслонасосов, причины их возникновения и порядок выполнения работ по их ремонту

	
	Назначение и принцип работы КИПиА, установленных на оборудовании компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Назначение и принцип работы манометров

	
	Виды износа и способы восстановления изношенных деталей

	
	Порядок действий при обнаружении утечек жидкостей и газов

	
	Последовательность и перечень выполняемых работ при размерной слесарной обработке деталей механизмов и оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Основы материаловедения и слесарного дела

	
	Типы и устройство фильтров и фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, физико-механические свойства адсорбентов 

	
	Порядок обслуживания фильтрующих элементов оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	НТД по монтажу соединений технологических трубопроводов, сальниковых уплотнений компрессора и ТПА компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Типы, размеры, правила монтажа, демонтажа, затяжки резьбовых и фланцевых соединений оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, технологических трубопроводов, ТПА

	
	Сорта, марки и характеристики смазочных масел, применяемых в маслосистемах насосов, компрессоров, вентиляторов, воздуходувок, правила их безопасного использования

	
	Показатели качества для охлаждающей воды системы охлаждения компрессоров

	
	Схемы и типы соединений оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Порядок проведения пневматического и гидравлического испытания оборудования компрессорных установок, трубопроводов, ТПА

	
	Инструкции по проведению испытаний на герметичность компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Предельно допустимое давление при проведении испытаний на герметичность оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Виды контроля технологического процесса и нормативные значения контролируемых показателей

	
	Порядок регулирования подачи пара, воды, масла, реагента

	
	Устройство, инструкции по эксплуатации и виды неисправностей в работе дизельного двигателя

	
	Нормы расхода топлива передвижной компрессорной установки особо высокой производительности при заданных параметрах работы за определенный промежуток времени

	
	Марка и вид топлива, используемого в передвижной компрессорной установке особо высокой производительности, объем топливного бака

	
	Виды и принцип работы используемых искрогасителей

	
	Устройство и принципы работы компрессорного оборудования и отдельных его узлов и деталей

	
	Порядок приемки компрессорного оборудования после ремонта

	
	Правила, инструкции по эксплуатации средств связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Правила внутренней коммуникации и порядок докладов непосредственному руководителю

	
	Назначение, порядок оформления оперативной и технической документации по ТОиР оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Правила промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-



3.5.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности
	Код
	E/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Прием и сдача смены с ознакомлением с текущим состоянием, режимами работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности, записями в оперативной документации

	
	Подготовка к пуску оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Пуск и остановка компрессорных установок особо высокой производительности 

	
	Вывод на постоянный (заданный планом) режим работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Мониторинг и фиксирование параметров технологического процесса перекачки газа рабочего агента по показаниям КИПиА и с пульта управления АСУТП

	
	Установление и поддержание оптимального режима работы, выявление и устранение отклонений от заданного режима работы, оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Переключение с рабочего на резервное оборудование в соответствии с графиком работы компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Переключение потоков движения газа, масла, технологических жидкостей, пара при помощи ТПА и с пульта управления АСУТП

	
	Регулирование технологического режима работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации

	
	Прокладка коммуникаций, подключение их к передвижной компрессорной установке особо высокой производительности и устью скважины

	
	Управление транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка особо высокой производительности

	
	Проведение работ по усилению оттока жидкости из скважины путем создания депрессии на забое, наблюдение за притоком жидкости (нефти)

	
	Регулировка подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины

	
	Выполнение совместно с другими подразделениями работ по вскрытию продуктивных пластов с применением газообразных агентов и по ликвидации осложнений в бурении

	
	Выполнение действий при возникновении аварийных ситуаций в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов

	
	Контроль выполнения работ по обеспечению заданного режима работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности работниками более низкой квалификации 

	
	Организация безопасного проведения работ в соответствии с требованиями технологической, эксплуатационной документацией, инструкциями по охране труда и промышленной безопасности

	
	Контроль правильности ведения оперативной документации работниками более низкой квалификации 

	
	Ведение оперативной документации по технологическим режимам работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности 

	Необходимые умения
	Принимать и передавать сменную оперативную информацию сменному персоналу (сменщику) и непосредственному руководителю при приёме-сдаче смены

	
	Проверять исправность технического состояния компрессоров, приводов и вспомогательного оборудования

	
	Производить плановый, аварийный (внеплановый) пуск, остановку и оперативные переключения компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Выполнять технологические операции по выводу на постоянный режим работы оборудования компрессорных установок высокой производительности

	
	Пользоваться программами, средствами АСУТП, установленными на оборудовании компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Осуществлять контроль работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности по показаниям КИПиА

	
	Анализировать значения параметров работы компрессорных установок особо высокой производительности по показаниям КИПиА, пульта управления АСУТП

	
	Настраивать оптимальный режим работы с помощью АСУТП или вручную

	
	Выявлять отклонения параметров технологического режима от технологического регламента по показаниям КИПиА и с пульта управления АСУТП

	
	Выполнять технологические операции по переключению с рабочего на резервное оборудование, не допуская резкого скачка параметров работы

	
	Открывать, закрывать ТПА вручную или с помощью пульта управления АСУТП 

	
	Выполнять операции по регулированию технологического режима работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации

	
	Выполнять подключение передвижной компрессорной установки особо высокой производительности к устью скважины

	
	Управлять транспортным средством, на шасси которого смонтирована компрессорная установка особо высокой производительности

	
	Выполнять работы по усилению оттока жидкости из скважины, наблюдать за притоком жидкости (нефти)

	
	Осуществлять регулировку подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины

	
	Выполнять работы по вскрытию продуктивных пластов и по ликвидации осложнений в бурении

	
	Применять индивидуальные и аварийные средства защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Пользоваться средствами связи на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	
	Вносить записи в оперативную документацию в области эксплуатации компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности

	
	Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на производственных объектах нефтегазовой отрасли

	Необходимые знания
	Основы механики

	
	Основы гидравлики и газовой динамики

	
	Основы термодинамики и электротехники

	
	Устройство, назначение и допустимые значения параметров режимов работы оборудования, работающего под избыточным давлением

	
	Способы контроля режимов работы оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	НТД по эксплуатации оборудования компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Порядок приема и сдачи смены

	
	Технологический регламент, инструкции по эксплуатации и схема компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Производительность компрессоров и коэффициент полезного действия

	
	Состав, параметры и физические свойства компримируемого газа

	
	Порядок пуска и остановки компрессорной установки особо высокой производительности

	
	Правила подготовки компрессора к переходу с холостого хода на работу под нагрузкой

	
	График вывода оборудования компрессорной установки на заданный режим работы

	
	Порядок действий при аварийной, кратковременной и длительной остановках компрессоров

	
	Назначение сигнализаций и блокировок основных параметров эксплуатации компрессорной установки, их уставки

	
	Режим работы насосов, компрессоров, воздуходувок, вентиляторов с вспомогательным оборудованием, КИПиА, трубопроводами, арматурой и их взаимосвязь

	
	Инструкции по использованию АСУТП, способы мониторинга и регулировки технологического процесса

	
	Способы прогнозирования и предупреждения нарушения норм технологического режима компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Способы поддержания требуемых технологических параметров работы компрессоров: ручное управление, блокировка, автоматическое регулирование

	
	Причины неустойчивой работы компрессоров и способы их устранения

	
	Порядок переключения с рабочего на резервное оборудование в соответствии с технологическим регламентом

	
	Параметры технологического процесса при переключении потоков движения газа, масла, технологических жидкостей

	
	Устройство передвижной компрессорной установки высокой производительности

	
	Устройство устья скважины

	
	Схемы подключения коммуникаций от компрессорной установки особо высокой производительности к скважине

	
	Правила дорожного движения и особенности управления спецтехникой

	
	Принцип создания депрессии в нефтяной скважине

	
	Правила наблюдения за притоком жидкости (нефти)

	
	Параметры подачи воздуха при термической обработке

	
	Основные сведения по теплотехнике, электротехнике, буровому и эксплуатационному оборудованию, о технологии бурения, испытании (освоении) и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин

	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на компрессорных установках особо высокой производительности

	
	Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности

	
	Назначение, порядок оформления оперативной документации в области эксплуатации компрессорных установок особо высокой производительности

	
	Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики
	-
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[bookmark: _Toc11]V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

АСУТП – автоматизированная система управления технологическими процессами
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика
НТД – нормативно-техническая документация
ПАЗ – противоаварийная защита
ПДК – предельно допустимая концентрация
СИЗ – средства индивидуальной защиты
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт 
ТПА – трубопроводная арматура

